**ANEJO I:**

**SOBRE B: CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS**

El que suscribe D. .............................., domiciliado en …………………, calle ……………………….. nº ……. y D.N.I. nº …………………… en su propio nombre, o en representación de ............................., con N.I.F. …………….. con domicilio en ....................., calle …………………. enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato del **SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES PARA LAS OBRAS DE “CIUDAD DEL AIRE” DE ALCALÁ DE HENARES (MADRID), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. Ref.: TSA 0070338,** se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de ………………………………………………………………………………………………………………..………….………………..………… EUROS (………………………………. €) IVA incluido de acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:

***LOTE Nº1. MOBILIARIO DE PARQUES:***

* **Importe económico**

*CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS LOTE 1*

| **Nº UD** | **Ud** | **DESCRIPCIÓN** | **PRECIO UNITARIO (SIN IVA)** | **IMPORTE (SIN IVA)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE Nº1. Mobiliario de parques** |
| 64,00 | Ud | Suministro de banco de 2,00 m de longitud con estructura de acero acabado epoxi al horno en color negro, con asiento de 2 tablones y respaldo de 1 tablón, ambos de madera tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo de 2000x190x35 mm. Resto de características según lo indicado en el PPT. |  |  |
| 49,00 | Ud | Suministro de papelera de forma circular de 50 l de capacidad, con cubeta basculante realizada en malla de acero de 2 mm, pintado al horno en color gris, soportada por 2 postes verticales de tubo de 40 mm de diámetro, provistos de base de anclaje formada por dos pletinas rectangulares con dos agujeros para su fijación al suelo mediante pernos de expansión. Resto de características según lo indicado en el PPT. |  |  |
| 3,00 | Ud | Suministro de mesa rústica de 2,00 m de longitud con dos bancos adosados, tipo pic-nic, estructura, tablero y asientos de madera de pino tratada en autoclave, formando todo ello una sola pieza. Resto de características según lo indicado en el PPT. |  |  |
| **TOTAL PRESUPUESTO OFERTADO LOTE Nº1 (IVA NO INCLUIDO)** |  |

En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados.

* **Plazo de fabricación de los materiales**

Indique el plazo ofertado para la fabricación de los materiales, contado desde la formalización del contrato:

|  |  |
| --- | --- |
| Los pedidos serán fabricados en el plazo máximo de | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DÍAS NATURALES |

***LOTE Nº2. MOBILIARIO DE URBANIZACIÓN:***

* **Importe económico**

*CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS LOTE 2*

| **Nº UD** | **Ud** | **DESCRIPCIÓN** | **PRECIO UNITARIO (SIN IVA)** | **IMPORTE (SIN IVA)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE Nº 2. Mobiliario de urbanización** |
| 7,00 | Ud | Suministro de banco de 1.8 m de longitud, formado por 2 patas de fundición dúctil de diseño funcional moderno, carentes de adornos, pies con regata para ubicación de tornillo de acero inoxidable de fijación al suelo, y 3 tablones en asiento y 2 en respaldo de madera tropical, tratada con protector fungicida e hidrófugo, de 1800x835x700 mm. Resto de características según lo indicado en el PPT. |  |  |
| 95,00 | Ud | Suministro de papelera de forma circular de 50 l de capacidad, con cubeta basculante realizada en malla de acero de 2 mm, pintado al horno en color gris, soportada por 2 postes verticales de tubo de 40 mm de diámetro, provistos de base de anclaje formada por dos pletinas rectangulares con dos agujeros para su fijación al suelo mediante pernos de expansión. Resto de características según lo indicado en el PPT. |  |  |
| 12,00 | Ud | Suministro de bolardo cilíndrico de fundición de 0,75 a 0,90 m de altura útil, de forma tubular, diámetro superior mínimo de 10 cm y un diseño redondeado y sin aristas, para colocar en áreas pavimentadas. Resto de características según lo indicado en el PPT. |  |  |
| **TOTAL PRESUPUESTO OFERTADO LOTE Nº2 (IVA NO INCLUIDO)** |  |

En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados.

* **Plazo de fabricación de los materiales**

Indique el plazo ofertado para la fabricación de los materiales, contado desde la formalización del contrato:

|  |  |
| --- | --- |
| Los pedidos serán fabricados en el plazo máximo de | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DÍAS NATURALES |

***LOTE Nº3: CONTENEDORES***

* **Importe económico**

*CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS LOTE 3*

| **Nº UD** | **Ud** | **DESCRIPCIÓN** | **PRECIO UNITARIO (SIN IVA)** | **IMPORTE (SIN IVA)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE Nº3: CONTENEDORES:** |
| 4,00 | Ud | Suministro de contenedor de carga lateral fabricado en polietileno lineal de alta densidad mediante rotomoldeo 100% reciclable, para recogida selectiva de restos (color gris), de 3000 l de capacidad y 1200 kg de carga máxima, de 1760x1500x1500 mm, resistente a los rayos ultravioleta, a la intemperie, a las soluciones ácidas y alcalinas, a hongos y bacterias y a detergentes, provisto de bandas reflectantes, tapa de usuario y tapa de descarga reforzadas con doble pared y con protecciones de goma; cerramientos opacos de color gris, apoyado sobre el suelo, con pedal y palanca para facilitar su apertura, así como sistemas de rodaje para su desplazamiento. Cumple con UNE 170001-1:2007 accesibilidad universal. Altura boca de usuario en contenedores de restos y selectiva <1.200 mm. Resto de características según lo indicado en el PPT. |  |  |
| 7,00 | Ud | Suministro de contenedor de carga lateral fabricado en polietileno lineal de alta densidad mediante rotomoldeo 100% reciclable, para recogida selectiva de envases (color amarillo), de 3000 l de capacidad y 1200 kg de carga máxima, de 1760x1500x1500 mm, resistente a los rayos ultravioleta, a la intemperie, a las soluciones ácidas y alcalinas, a hongos y bacterias y a detergentes, provisto de bandas reflectantes, tapa de usuario y tapa de descarga reforzadas con doble pared y con protecciones de goma; cerramientos opacos de color gris, apoyado sobre el suelo, así como sistemas de rodaje para su desplazamiento. Cumple con UNE 170001-1:2007 accesibilidad universal. Altura boca de usuario en contenedores de restos y selectiva <1.200 mm. Resto de características según lo indicado en el PPT. |  |  |
| 5,00 | Ud | Suministro de contenedor de carga lateral fabricado en polietileno lineal de alta densidad mediante rotomoldeo 100% reciclable, para recogida selectiva de papel y cartón (color azul), de 3000 l de capacidad y 1200 kg de carga máxima, de 1760x1500x1500 mm, resistente a los rayos ultravioleta, a la intemperie, a las soluciones ácidas y alcalinas, a hongos y bacterias y a detergentes, provisto de bandas reflectantes, tapa de usuario y tapa de descarga reforzadas con doble pared y con protecciones de goma; cerramientos opacos de color gris, apoyado sobre el suelo, así como sistemas de rodaje para su desplazamiento. Cumple con UNE 170001-1:2007 accesibilidad universal. Altura boca de usuario en contenedores de restos y selectiva <1.200 mm. Resto de características según lo indicado en el PPT. |  |  |
| 6,00 | Ud | Suministro de contenedor de carga lateral fabricado en polietileno lineal de alta densidad mediante rotomoldeo 100% reciclable, para recogida selectiva de orgánica (color marrón), de 1800 l de capacidad y 720 kg de carga máxima, de 1270x1500x1500 mm, resistente a los rayos ultravioleta, a la intemperie, a las soluciones ácidas y alcalinas, a hongos y bacterias y a detergentes, provisto de bandas reflectantes, tapa de usuario y tapa de descarga reforzadas con doble pared y con protecciones de goma; cerramientos opacos de color gris, apoyado sobre el suelo, con pedal y palanca para facilitar su apertura, así como sistemas de rodaje para su desplazamiento. Cumple con UNE 170001-1:2007 accesibilidad universal. Altura boca de usuario en contenedores de restos y selectiva <1.200 mm. Resto de características según lo indicado en el PPT. |  |  |
| 2,00 | Ud | Suministro de contenedor de carga lateral fabricado en polietileno lineal de alta densidad mediante rotomoldeo 100% reciclable, para recogida selectiva de vidrio (color verde), de 1800 l de capacidad y 720 kg de carga máxima, de 1270x1500x1500 mm, resistente a los rayos ultravioleta, a la intemperie, a las soluciones ácidas y alcalinas, a hongos y bacterias y a detergentes, provisto de bandas reflectantes, tapa de usuario y tapa de descarga reforzadas con doble pared y con protecciones de goma; cerramientos opacos de color gris, apoyado sobre el suelo, así como sistemas de rodaje para su desplazamiento. Cumple con UNE 170001-1:2007 accesibilidad universal. Altura boca de usuario en contenedores de restos y selectiva <1.200 mm. Resto de características según lo indicado en el PPT. |  |  |
| **TOTAL PRESUPUESTO OFERTADO LOTE Nº3 (IVA NO INCLUIDO)** |  |

En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados.

* **Plazo de fabricación de los materiales**

Indique el plazo ofertado para la fabricación de los materiales, contado desde la formalización del contrato:

|  |  |
| --- | --- |
| Los pedidos serán fabricados en el plazo máximo de | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DÍAS NATURALES |

El suministro ofertado se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.

(Sello, fecha y firma del ofertante)

*(Se deben firmar todas las hojas de la oferta)*