**ANEJO I:**

**CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS**

El que suscribe D. .................................................................., domiciliado en …………………, calle ……………………….. nº ……. y D.N.I. nº …………………… en su propio nombre, o en representación de ............................., con N.I.F. …………….. con domicilio en ....................., calle …………………. enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de **SUMINISTRO EN OBRA DE MATERIAL ELÉCTRICO EN LA OBRA DE REFORMA ELECTRICA DE LAS PLANTAS 1ª Y 2ª DEL EDIFICIO DE HUNOSA, AVENIDA DE GALICIA 44, OVIEDO Ref: TSA0069447** se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de ………………………………………………………………. EUROS (………………. €) IVA incluido de acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:

**CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS**

**LOTE 1: MATERIAL ELÉCTRICO GENERAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **nº** | **descripción** | **Uds** | **Precio Unitario** | **Importe Total** |
| 1.1 | Ud de Suministro a pie de obra de I**nterruptor magnetotermico 80A C 4P 10kA C120N** tipo A9N18372 de Schneider Electric o equivalente, Poder de corte: 10kA, Tensión de funcionamiento: 230 V, Curva de disparo: C, de 6 módulos. | 2,00 |  |  |
| 1.2 | Ud de Suministro a pie de obra de **bobina de disparo en derivación con contacto OC MX+OF** tipo A9N26946 de Schneider Electric o equivalente, intensidad de funcionamiento nominal 3-415V AC, tensión del circuito de conrol 100-415V AC 50/60Hz, 2 pasos de 9mm, indicador de acción, modo de montaje fijo, soporte de montaje carril DIN simétrico de 35mm según la norma EN/IEC 60947-5-1. | 2,00 |  |  |
| 1.3 | Ud de Suministro a pie de obra de **relé diferencial** tipo RH99M de Schneider Electric o equivalente, con rearme manual local, tipo de ajuste de la temporización del disparo diferencial instantaneo 0.03A y 9 ajustes configurables 0.03..30 A 0..4.5 s, tensión de alimentación nominal 240 V, medición interna de corriente de fugas a tierra 80...100%, intensidad térmica convencional en la envolvente 8A, carga mínima 10mA en 12 V, clase de protección contra fugas a tierra Clase AC, Categoria de sobretensión IV, soporte de montaje carril DIN, 6 pasos de 9mm, clase de protección contra choques eléctricos Clase II, Resistencia al fuego de acuerdo con IEC 60695-2-1, Protección IK 2 joules IK07 de acuerdo con EN 50102, Protección IP20 de acuerdo con IEC 60529. | 2,00 |  |  |
| 1.4 | Ud de Suministro a pie de obra de **toroide cerrado para protección de corriente residual IA - Ø 80 mm, tipo IA80** de Schneider Electric o equivalente, porcentaje de transformador de 1/1000 [Icw] ,Intensidad de corta duración admisible: 100 kA / 0.5 s, residual short-circuit withstand current 85 kA / 0.5 s, corriente funcionamiento nominal 160 A, Tensión asignada de resistencia a los choques 12 kV, categoría de sobretensión IV, par de apriete 0.5 N.m conector del cable. | 2,00 |  |  |
| 1.5 | Ud de Suministro a pie de obra de **armario mural de poliéster** tipo Prisma G de Schneider Electric o equivalente, de dimensiones (altoxanchoxfondo) **1830x600x205mm**, puerta plena con apertura 180º, IP40, IK08. Autoextinguible y libre de halógenos. Doble aislamiento de acuerdo a EN61439-1. Tensión de aislamiento Ui=1000V. De montaje en superficie, 33 módulos verticales de 50mm, 24 módulos de 18mm por fila. Incluidos Incluido 11 carriles modulares para 48 pasos de 9mm, 11 tapas para aparamenta de 3 módulos de altura 150mm, de caratula modular/orificio, para 48pasos de 9mm y 24 módulos de 18mm por fila y tornillos de fijación para placa de montaje y cerradura de bombín con llave. | 2,00 |  |  |
| 1.6 | Ud de Suministro a pie de obra de **armario mural de poliéster** tipo Cofret Prisma G de Schneider Electric o equivalente, de dimensiones (altoxanchoxfondo) **780x600x205mm**, puerta plena con apertura 180º, IP40, IK08. Autoextinguible y libre de halógenos. Doble aislamiento de acuerdo a EN61439-1. Tensión de aislamiento Ui=1000V. De montaje en superficie, 15 módulos verticales de 50mm, 24 módulos de 18mm por fila. Incluidos Incluido 5 carriles modulares para 48 pasos de 9mm, 5 tapas para aparamenta de 3 módulos de altura 150mm, de caratula modular/orificio, para 48pasos de 9mm y 24 módulos de 18mm por fila y tornillos de fijación para placa de montaje y cerradura de bombín con llave. | 2,00 |  |  |
| 1.7 | Ud de Suministro a pie de obra de **caja estanca** de 153x110 mm aproximadamente **con 10 conos**; grado de protección IP55, IK07 libre de halogenos. Tapa con tornillos 1/4 de vuelta precintable. Material termoplastio libre de halógenos, calse II, conforme a REBT y norma UNE-EN 60670-22. | 800,00 |  |  |
| 1.8 | Ud de Suministro a pie de obra de **caja estanca** de 100x100 mm aproximadamente **con 7 conos**; grado de protección IP55, IK07 libre de halogenos. Tapa con tornillos 1/4 de vuelta precintable. Material termoplastio libre de halógenos, calse II, conforme a REBT y norma UNE-EN 60670-22. | 160,00 |  |  |
| 1.9 | ml de Suministro a pie de obra de **canal de distribución de tapa exterior de 30x40mm** (anchoxalto) tipo Unex 30x40 en U23X o equivalente. Apta para uso en intemperie. Base perforada cada 250mm. Color blanco. Protección contra impactos IK08, material aislante IP4X montada sobre pared y ensayo del hilo incandescente a 960ºC, no propagador de la llama. Montaje a presión de la tapa. Semiempotrado o de montaje superficial y montado separado utilizando dispositivos de fijación. Pintable. Se incluye un puente por cada 0,5m. Según normas EN 50085-2-1:2006+EN 50085-2-1/A1:2011, EN 60695-2-11:2001 . | 846,00 |  |  |
| 1.10 | Ud de Suministro a pie de obra de **ángulo plano de 30x40mm** (anchoxalto) tipo Unex 30x40 en U23X o equivalente, para realizar cambios de dirección de 90°. Apta para uso en intemperie. Base perforada cada 250mm. Color blanco. Protección contra impactos IK08, material aislante IP4X montada sobre pared y ensayo del hilo incandescente a 960ºC, no propagador de la llama. Facilidad de instalación. Pintable. Según normas EN 50085-2-1:2006+EN 50085-2-1/A1:2011, EN 60695-2-11:2001 . | 30,00 |  |  |
| 1.11 | Ud de Suministro a pie de obra de **tapa final de 30x40mm** (anchoxalto) tipo Unex 30x40 en U23X o equivalente. Apta para uso en intemperie. Base perforada cada 250mm. Color blanco. Protección contra impactos IK08, material aislante IP4X montada sobre pared y ensayo del hilo incandescente a 960ºC, no propagador de la llama. Facilidad de instalación. Pintable. Según normas EN 50085-2-1:2006+EN 50085-2-1/A1:2011, EN 60695-2-11:2001 . | 30,00 |  |  |
| 1.12 | Ud de Suministro a pie de obra de **junta de unión de 30x40mm** (anchoxalto) tipo Unex 30x40 en U23X o equivalente. Apta para uso en intemperie. Base perforada cada 250mm. Color blanco. Protección contra impactos IK08, material aislante IP4X montada sobre pared y ensayo del hilo incandescente a 960ºC, no propagador de la llama. Facilidad de instalación. Pintable. Según normas EN 50085-2-1:2006+EN 50085-2-1/A1:2011, EN 60695-2-11:2001 . | 50,00 |  |  |
| 1.13 | Ud de Suministro a pie de obra de **base de enchufe bipolar modular tipo Schuko con intensidad 16 A** tipo Serie 27 Play de SIMON o equivalente. Voltaje 250 V, modulo ancho, con toma de tierra lateral, con dispositivo de seguridad y embornamiento a tornillo, de color blanco nieve, grado IP21 según norma UNE EN 50581:2012. | 70,00 |  |  |
| 1.14 | Ud de Suministro a pie de obra de **caja de superficie para un elemento** tipo Serie 27 Play de SIMON o equivalente con sentido de instalación vertical y horizontal, de material termoplastico, acabado color blando, grado IP 20, según norma UNE EN 60669-1 : 1999, UNE 20315-1-1 :2009, UNE EN 50581:2012 | 70,00 |  |  |
| 1.15 | Ml de Suministro a pie de obra de **cable flexible libre de halogenos** de General Cable o equivalente **RZ1-K 1x35 mm2** con aislamiento **0,6/1Kv** con cubierta exterior de Poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. | 600,00 |  |  |
| 1.16 | Ml de Suministro a pie de obra de **cable libre de halogenos flexible monopolar H07Z1-K** de **450/750V** de sección **1,5mm**. Conductor: cobre, flexible clase 5. Aislamiento: poliolefina termoplástica libre de halógenos. UNE-EN 50525-3-31 (HD 21.15) - Norma constructiva, UNE-EN 60332-1-2 - No propagador de la llama, UNE-EN 60332-3-24 - No propagador del incendio, UNE-EN 50267 - Baja acidez y corrosividad de los gases, UNE-EN 61034 - Baja opacidad de los humos emitidos, IEC 60332-1-2 La temperatura máxima de servicio del cable es de 70ºC. | 9.600,00 |  |  |
| 1.17 | Ml de Suministro a pie de obra de **cable libre de halogenos flexible monopolar H07Z1-K** de **450/750V** de sección **2,5mm**. Conductor: cobre, flexible clase 5. Aislamiento: poliolefina termoplástica libre de halógenos. UNE-EN 50525-3-31 (HD 21.15) - Norma constructiva, UNE-EN 60332-1-2 - No propagador de la llama, UNE-EN 60332-3-24 - No propagador del incendio, UNE-EN 50267 - Baja acidez y corrosividad de los gases, UNE-EN 61034 - Baja opacidad de los humos emitidos, IEC 60332-1-2 La temperatura máxima de servicio del cable es de 70ºC. | 12.400,00 |  |  |
| 1.18 | Ud de Suministro a pie de obra de **bridas** de la Serie UNEX 22 con enhebrado y cierre manual, libre de halógenos fabricado en **poliamida** 6.6 estabilizada a la intemperie, **longitud 101 mm.** | 10.000,00 |  |  |
| 1.19 | Ud de Suministro a pie de obra de **taco base para bridas con un diámetro de 8x37,5mm** para broca de diámetro 6 con un agujero cabeza 10x3 en color negro. | 9.000,00 |  |  |
| 1.20 | Ud de Suministro a pie de obra de **taco base para bridas con un diámetro de 6x24mm** para broca de diámetro 6 con un agujero cabeza en color blanco. Según la norma UNE EN 62275:2009 | 600,00 |  |  |
| 1.21 | Ud de Suministro a pie de obra de **puesto de trabajo de 3 columnas** de 4 módulos estrechos, **de superficie**, color blanco Polar, tipo New Unica NU123418 de Schneider Electric o equivalente, con bastidor de cubierta ABS y dimensiones 60x165x230mm. | 128,00 |  |  |
| 1.22 | Ud de Suministro a pie de obra de **toma de enchufe 2P+T schuko doble** **color blanco polar**, tipo New Unica NU306718A de Schneider Electric o equivalente, dos polos con salida lateral con obturadores a 45º. | 128,00 |  |  |
| 1.23 | Ud de Suministro a pie de obra de **toma de enchufe 2P+T schuko doble** **color rojo con piloto led**, tipo New Unica NU306703A de Schneider Electric o equivalente, dos polos con salida lateral con obturadores a 45º, conexión rápida. | 128,00 |  |  |
| 1.24 | Ud de Suministro a pie de obra de **tapa doble RJ45 Digilink color blanco polar** tipo New Única System NU946218 de Schneider Electric o equivalente. De dos módulos. | 128,00 |  |  |
| 1.25 | Ud de Suministro a pie de obra de **conector hembra RJ45 UTP CAT 6A** tipo Keystone color negro tipo serie Actassi de Schneider Electric ref. VDIB1736XUBK o equivalente. Compatible cable LAN tipo U / UTP. Categoría de red de comunicaciones: 6A. Aplicaciones compatibles: 10GBASE-T. | 256,00 |  |  |
| 1.26 | Ml de Suministro a pie de obra de **cable de datos CPR U/UTP CAT 6A 10GB LSZH B.500**. Cable de 4 pares, con conductor de cobre sólido Clase 1, aislamiento de poliofelina o PE, alambre de drenaje de cobre estañado, pantalla de papel de aluminio, revestimiento exterior LSZH. Para velocidades de transmisión de hasta 10 GB por segundo. Para protocolos compatibles con la clase EA para la implementación de equipamiento 10GBASE-T. Compatibles con rangos de frecuencia de hasta 500 MHz y con PoE y PoE+. | 10.000,00 |  |  |
| 1.27 | Ml de Suministro a pie de obra de **guía articulada abierta** de longitud ajustable y color transparente tipo PC 516060-10 de Unex o equivalente, fabricada en policarbonato. | 1.152,00 |  |  |
| 1.28 | Ud de Suministro a pie de obra de **fijación a suelo de guía articulada** tipo U24X de Unex o equivalente, de PVC para fijación con tornillos. | 2.304,00 |  |  |
| 1.29 | Ud de Suministro a pie de obra de **fijación a techo de guía articulada** tipo U24X de Unex o equivalente, de PVC para fijación con tornillos. | 2.304,00 |  |  |
|  | **TOTAL OFERTA (IVA no incluido)** |  |  |  |
|  | **Impuesto sobre el Valor Añadido** | 21% |  |  |
|  | **IMPORTE DE LA OFERTA CON IVA** |  |  |  |

**LOTE 2: SAI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **nº** | **descripción** | **Uds** | **Precio Unitario** | **Importe Total** |
| 2.1 | Ud de suministro a pie de obra de **SAI de 30KVA** de potencia trifásica tipo MULTI SENTRY 30KVA de RIELLO o equivalente, tensión de entrada (380/400/415ac)V +N, tensión de salida (380/400/415Vac trifásica + N), con capacidad de sobrecarga para funcionamiento con baterías del 150% durante 10 minutos, con baterías con vida últil de mínimo 5 años y una autonomía ≥10 minutos, conforme al apartado 2 del pliego de prescripciones técnicas. | 2,00 |  |  |
| 2.2 | Ud de suministro a pie de obra de **envolvente metálica** tipo 19 S 47U F1000 A800 + ACC PRO PUERTA de PERFOR GTLAN o equivalente, de dimensiones adecuadas **para montaje** en su interior **de unidad SAI**, fabricado en acero laminado en frio, con sistema de refrigeración adaptado a su potencia, con grado de protección IP20. Incluye regleta de alimentación, ruedas y pies de nivelación, conforme al apartado 2 del pliego de prescripciones técnicas. | 2,00 |  |  |
|  | **TOTAL OFERTA (IVA no incluido)** |  |  |  |
|  | **Impuesto sobre el Valor Añadido** | 21% |  |  |
|  | **IMPORTE DE LA OFERTA CON IVA** |  |  |  |

**LOTE 3: ILUMINACIÓN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **nº** | **descripción** | **Uds** | **Precio Unitario** | **Importe Total** |
| 3.1 | Ud de suministro a pie de obra de **aparato autónomo de alumbrado de emergencia** de montaje en superficie, grado de aislamiento Clase II, grado de protección IP-44 e IK04, con lámpara LED de 5000K y CRI≥80, de **110 lúmenes** y autonomía 1 hora, mod. EVO-110 de Sagelux o equivalente, incluso lámparas, equipo de encendido y conexiones. | 30,00 |  |  |
| 3.2 | Ud de suministro a pie de obra de **aparato autónomo de alumbrado de emergencia** **permanente** de montaje en superficie, grado de aislamiento Clase II, grado de protección IP-44 e IK04, con lámpara LED de 5000K y CRI≥80, de **110 lúmenes** y autonomía 1 hora, mod. EVO-110 P de Sagelux o equivalente, incluso lámparas, equipo de encendido y conexiones. | 30,00 |  |  |
| 3.3 | Ud de suministro a pie de obra de **downlight empotrado circular** para iluminación general, regulación **DALI**, color blanco **tipo HAT EH24 de Normalit o equivalente**, grado de protección IP54, IK07, tamaño diametro 230 mm, disipador y marco fabricados en fundición de aluminio lacados con resinas epoxi-poliester de alto rendimiento mediante apicación electrostática y posterior polimerizado, montaje empotrado con anclaje rápido, difusor de policarbonato prismático, fuente de luz: LED/2400 CRI≥80, L70/B10:50.000h, L90/B10:20.000h, con p.p. de material y medios auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento, accesorios de fijación y anclaje. | 12,00 |  |  |
| 3.4 | Ud de suministro a pie de obra de **downlight empotrado circular** para iluminación general, regulación **DALI**, color blanco **tipo HAT MINI EHM14B de Normalit o equivalente**, grado de protección IP54, IK07, tamaño diametro 155 mm, disipador y marco fabricados en fundición de aluminio lacados con resinas epoxi-poliester de alto rendimiento mediante apicación electrostática y posterior polimerizado, montaje empotrado con anclaje rápido, difusor de policarbonato prismático, fuente de luz: LED/1500 CRI≥80, L70/B10:50.000h, L90/B10:20.000h, con p.p. de material y medios auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento, accesorios de fijación y anclaje. | 14,00 |  |  |
| 3.5 | Ud de suministro a pie de obra de **downlight empotrado circular** para iluminación general, regulación **DALI**, color blanco **tipo ELIT EL44DTB de Normalit o equivalente**, grado de protección IP54, Clase II, tamaño diametro 230 mm, disipador y marco fabricados en fundición de aluminio lacados con resinas epoxi-poliester de alto rendimiento mediante apicación electrostática y posterior polimerizado, montaje empotrado con anclaje rápido, difusor de cristal transparente, fuente de luz: LED/3780lm CRI≥80, L70/B10:60.000h, con p.p. de material y medios auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento, accesorios de fijación y anclaje. | 140,00 |  |  |
| 3.6 | Ud de suministro a pie de obra de **downlight empotrado circular** para iluminación general, regulación **DALI**, color blanco **tipo iRQ IR04DTB de Normalit o equivalente**, grado de protección IP54, Clase II, tamaño diametro 83 mm, en aluminio extruido y difusor en policabonato prismático, montaje empotrado con anclaje rápido, fuente de luz: LED/700lm CRI≥80, L70/B10:60.000h, con p.p. de material y medios auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento, accesorios de fijación y anclaje. | 14,00 |  |  |
| 3.7 | Ud de suministro a pie de obra de **luminaria lineal suspendida** para iluminación general, regulación **DALI**, color blanco **tipo Linnea LI6H4DOB de Normalit o equivalente**, grado de protección IP30, IK08, dimensiones (largoxanchoxalto)1.685x50x80mm, en aluminio, con reflector en plástico técnico, montaje suspendida, fuente de luz: LED/9000lm CRI≥80, L70/B10:60.000h, con p.p. de material y medios auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento, elementos de suspensión y tapas. | 4,00 |  |  |
| 3.8 | Ud de suministro a pie de obra de **pasarela IDNG64 de Normalit o equivalente**, para controlar hasta 64 equipos de iluminación general o bloques autonomos de emergencia compatibles con el sistema DALI, para control y monitorización de los mismos a través de aplicación movil. | 6,00 |  |  |
| 3.9 | Ud de suministro a pie de obra de **sensor de luz ILSR110 de Normalit o equivalente**, con función detector de movimiento con dos canales, un canal de salida 1-10V en función de la luz medida y un canal de salida L' (carga) para la función de detector de movimiento. Montaje empotrado en falso techo. Alimentación 230V, 50-60Hz. | 22,00 |  |  |
| 3.10 | Ud de suministro a pie de obra de **adaptador tipo IDNG-EAD Normalink de Normalit o equivalente**, con toma de conexión a la línea DALI, una entrada analógica (no aislada) para conectar cualquier regulador de luz 0-10 V; y una entrada digital para conectar cualquier detector de presencia, pulsador o interruptor a 230 Vca. Cada línea admite como máximo 16 adaptadores conectados. | 30,00 |  |  |
|  | **TOTAL OFERTA (IVA no incluido)** |  |  |  |
|  | **Impuesto sobre el Valor Añadido** | 21% |  |  |
|  | **IMPORTE DE LA OFERTA CON IVA** |  |  |  |

No se admitirán las ofertas que superen el presupuesto base de licitación por cada lote.

El licitador podrá presentar oferta para uno, varios o la totalidad de los lotes. Asimismo podrá ser adjudicatario de uno o varios o la totalidad de los lotes.

En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá al precio unitario.

En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados.

La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.

(Sello, fecha y firma del ofertante)

**ANEXO II**

**DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA LICITAR AL SUMINISTRO EN OBRA DE MATERIAL ELÉCTRICO EN LA OBRA DE REFORMA ELECTRICA DE LAS PLANTAS 1ª Y 2ª DEL EDIFICIO DE HUNOSA, AVENIDA DE GALICIA 44, OVIEDO**

**Ref. TSA0069447**

Don .............................................................................................................................................., como ..............................................................................................................................................................., de la Empresa...................................................................................................................................................

**DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:** Que la información consignada en la presente declaración es exacta y veraz y ha sido facilitada con pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaración de carácter grave. Se declara formalmente que podrá aportar los certificados y las pruebas documentales contemplados sin tardanza, cuando se soliciten, salvo de que la *Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.* tenga la posibilidad de obtener los documentos justificativos de que se trate directamente, accediendo a una base de datos nacional de cualquier Estado miembro que pueda consultarse de forma libre y gratuita, de los facilitados en la presente declaración, que permita a la *Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P a* hacerlo; si fuera preciso, deberá otorgarse el oportuno consentimiento para acceder a dicha base de datos.

A estos efectos sirva la presente para dar consentimiento expreso a la *Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P., para que* tenga acceso a los documentos justificativos de la información que se ha facilitado en la presente declaración a efectos de la contratación de la licitación **SUMINISTRO EN OBRA DE MATERIAL ELÉCTRICO EN LA OBRA DE REFORMA ELECTRICA DE LAS PLANTAS 1ª Y 2ª DEL EDIFICIO DE HUNOSA, AVENIDA DE GALICIA 44, OVIEDO** Ref: **TSA0069447** por parte dela *Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.,*

**1.1.- DATOS GENERALES DEL LICITADOR**

Razón Social : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N.I.F., Número de IVA *(si procede)*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección de internet (página web en su caso): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Correo electrónico de contacto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Persona/s de contacto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Microempresa o una PYME: *(Marcar la opción correcta)*  SI ☐ NO ☐

Porcentaje de trabajadores discapacitados o desfavorecidos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Objeto Social:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1.2.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES O REGISTRO AUTONÓMICO**

El licitador al que represento está inscrita en el:

**Registro Oficial de Licitadores**: *(Marcar la opción correcta)*  SI ☐ NO ☐

**Registro Comunidad Autónoma**: *(Marcar la opción correcta)*  SI ☐ NO ☐

, y la información contenida en el registro es la siguiente:

**-Datos de la Entidad:** *(Marcar la opción correcta)*  SI ☐ NO ☐

**-Constitución Empresarial:** *(Marcar la opción correcta)*  SI ☐ NO ☐

**-Domicilio Social:** *(Marcar la opción correcta)*  SI ☐ NO ☐

**-Objeto Social:** *(Marcar la opción correcta)*  SI ☐ NO ☐

**-Capital:** *(Marcar la opción correcta)*  SI ☐ NO ☐

**-Órgano de Administración:** *(Marcar la opción correcta)*  SI ☐ NO ☐

**-Poderes para Contratar:** *(Marcar la opción correcta)*  SI ☐ NO ☐

**-Clasificaciones Empresariales Vigentes:** *(Marcar la opción correcta)*  SI ☐ NO ☐

**-Autorizaciones/Habilitaciones Profesionales o Empresariales:** *(Marcar la opción correcta)*  SI ☐ NO ☐

**-Pólizas de Responsabilidad Asegurada:** *(Marcar la opción correcta)*  SI ☐ NO ☐

En caso de marcar negativamente alguno/s de lo/s punto/s anteriores cumplimentar el apartado correspondiente del Anexo II de declaración responsable de cumplimiento de los requisitos mínimos

**1.3.- CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL / INSCRIPCIÓN**

**Se encuentra clasificado:** *(Marcar la opción correcta)*  SI ☐ NO ☐

* **Sólo contestar en caso afirmativo de disponer de clasificación empresarial:**

Nª Inscripción o certificación: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

El certificado de inscripción o certificación están disponibles en formato electrónico*:*  SI ☐ NO ☐ *(Marcar la opción correcta)*

Grupo: \_\_\_\_\_ Subgrupo \_\_\_\_\_\_\_\_ Categoría \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ o Referencias en las que se basa la inscripción o certificación \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La inscripción o certificación abarca todos los criterios de selección exigidos: SI ☐ NO ☐ *(Marcar la opción correcta)*

* **Sólo contestar en caso negativo de disponer de clasificación empresarial:**
* Me encuentro **inscrito en el Registro profesional** de mi Estado miembro de mi establecimiento de acuerdo con el Anexo IX de la Directiva 2014/24/UE y cumplo cualquier requisito adicional solicitado legalmente por dicho estado incluidos en dicho Anexo: SI ☐ NO ☐ *(Marcar la opción correcta)*
* Me encuentro **inscrito en el Registro Mercantil** del Estado miembro de mi establecimiento de acuerdo con el Anexo IX de la Directiva 2014/24/UE y cumplo cualquier requisito adicional solicitado legalmente por dicho estado incluidos en dicho Anexo: SI ☐ NO ☐ *(Marcar la opción correcta)*

**1.4.- OFERTAS DE AGRUPACIONES DE ENTIDADES / UTEs**

Participo en la licitación conjuntamente con otro/s operadores económicos:

SI ☐ NO ☐ *(Marcar la opción correcta))*

* Nombre del grupo/UTE:
* Los operadores que presentamos proposición conjunta somos (Identificar todos):
* El Responsable principal es \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ su participación en el grupo es \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* El Responsable de realizar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ es \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ su participación en el grupo es \_\_\_\_\_\_\_\_ *(Se incluirán todos los integrantes con sus funciones y participaciones)*
* Representante del grupo/UTE:
  + Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Apellidos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  + Dirección:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  + Correo Electrónico: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  + Teléfono: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  + Cargo en el grupo/Calidad en la que actúa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  + Alcance de su representación: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

En el sobre de la presente licitación adjunto:

* *Declaración responsable firmada por todos los miembros de su compromiso de formalizar la UTE/agrupación en caso de resultar adjudicataria*
* *Una Declaración Responsable de cumplimiento de requisitos mínimos por cada uno de los participantes en la UTE / Agrupación.*

**1.5.- INDICACIÓN DE LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTA EL LICITADOR**

LOTE 1 : MATERIAL ELÉCTRICO SI ☐ NO ☐

LOTE 2 : SAI SI ☐ NO ☐

LOTE 3 : ILUMINACIÓN SI ☐ NO ☐

**1.6.- REPRESENTANTE DEL LICITADOR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN**

Nombre y Apellidos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N.I.F., *(si procede)*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cargo/calidad en la que actúa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Correo electrónico de contacto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Alcance de su representación: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1.7.- SUBCONTRATISTAS**

*(Se rellenará sólo en el caso de que se pretenda subcontratar parte de la ejecución del contrato, caso contrario se presumirá que el licitador declara que no celebrará subcontrataciones en la ejecución del contrato)*

El licitador subcontratará parte de la ejecución del contrato derivado de la presente licitación, en un porcentaje del \_\_\_\_\_\_\_\_\_ de acuerdo con el siguiente detalle:

En caso de que Tragsa solicite información de los mismos por resultar adjudicador el licitador adjuntaré la información y documentación correspondiente a los puntos 1.1, 1.2, y 1.5. y la solvencia exigible a los mismos de acuerdo con los pliegos, mediante la presentación de esta declaración por cada uno de los contratistas o categorías de subcontratistas.

**1.8.- ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS**

Recurro para acreditar la solvencia económica y financiera; y técnica y profesional a la capacidad de otras entidades: SI ☐ NO ☐ *(Marcar la opción correcta)*

En caso de haber señalado afirmativamente la cuestión anterior, me comprometo, a solicitud de Tragsa a:

* Facilitar una declaración de cumplimiento de requisitos mínimos de los apartados anteriores y de los referentes a Motivos de Exclusión debidamente cumplimentado por las entidades a las que se recurra para ésta acreditación. Incluyendo el personal técnico u organismos técnicos no integrados directamente en la organización del licitador y especialmente los responsables del control de calidad y en contratos de obras el personal técnico o los organismos técnicos de que disponga el licitador para la ejecución de las mismas.
* Si resulta pertinente, incluir la información exigida para la solvencia económica y financiera; y técnica y profesional de las actividades que realizarán en la ejecución del contrato.
* Presentar el compromiso de utilización de dichos medios para la realización de dicho contrato a lo largo de la vigencia del contrato correspondiente caso de resultar adjudicatario.

**2.1.- CONDENAS PENALES**

El licitador al que represento, las personas miembros de su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tienen poderes de representación, decisión o control en él,

**□ Sí □ No**

**han sido objeto, de una condena en sentencia firme** que se haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o en la que haya establecido directamente un periodo de exclusión que siga siendo aplicable:

* Por participar en una organización delictiva tal como se define en el art 2 de la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de Octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (DO L300 de 11.11.2008 p.42)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / *No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán los 3 apartados siguientes)*

Url: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Código: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Expedidor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Por corrupción tal como se define en el art 3 del Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la UE (DOC 195 de 25.6.19997, p.1) y en el art. 2 apartado 1, de la Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de Julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado (DO L 192 de 31.7.2003 p.54). Este motivo de exclusión también la corrupción tal como se defina en la legislación nacional del poder adjudicador (entidad adjudicadora) o del licitador.

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No *(Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán los 3 apartados siguientes)*

Url: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Código: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Expedidor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Por fraude en el sentido del art 1 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO C 316 de 27.11.1995, p.48).

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No *(Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán los 3 apartados siguientes)*

Url: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Código: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Expedidor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Por delitos de terrorismo o ligados con el terrorismo tal como se define en los arts. 1 y 3 de la Decisión Marco del Consejo, de 13 de Junio de 2002, sobre lucha contra el terrorismo (DO L 164 de 22.6.2002, p.3). Este motivo engloba también la inducción, complicidad para cometer un delito o la tentativa de cometerlo, tal como se contempla en el art 4 de la citada Decisión Marco.

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No *(Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán los 3 apartados siguientes)*

Url: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Código: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Expedidor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Por blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, tal como se definen en el art 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de Octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el bloqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, p.15).

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No *(Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán los 3 apartados siguientes)*

Url: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Código: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Expedidor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Por trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos, tal como se definen en el art 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de Abril de 2011, relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p.1)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No *(Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán los 3 apartados siguientes)*

Url: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Código: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Expedidor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2.2.- PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**

**2.2.1.- Pago de impuestos**

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de impuestos, en el país en el que está establecido o en España:

SI ☐ NO ☐ *(Marcar la opción correcta)*

* **Sólo en el caso de no estar al corriente con el pago de impuestos:**

Importe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

País o Estado de que se trata: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

-El incumplimiento ha quedado establecido por medios distintos de una resolución judicial o administrativa: SI ☐ NO ☐ *(Marcar la opción correcta)*

Descripción de los medios utilizados \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(En caso de que se haya establecido por medios distintos a la resolución judicial o administrativa).*

La resolución anterior es firme y vinculante: SI ☐ NO ☐ *(Marcar la opción correcta)*

Fecha de la condena o resolución: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*En caso de que sea firme y vinculante)*

En la condena se establece una duración del periodo de exclusión de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: SI ☐ NO ☐ *(Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán los 3 apartados siguientes)*

Url: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Código: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Expedidor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de impuestos, en el país en el que está establecido y en España:SI ☐ NO ☐ *(Marcar la opción correcta)*

Importe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

País o Estado de que se trata: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2.2.2.- Pago de cotizaciones a la seguridad social**

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de las cotizaciones a la seguridad social, en el país en el que está establecido o en el España:

SI ☐ NO ☐ *(Marcar la opción correcta)*

* **Sólo en el caso de no estar al corriente con el pago de las cotizaciones a la seguridad social:**

Importe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

País o Estado de que se trata: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

El incumplimiento ha quedado establecido por medios distintos de una resolución judicial o administrativa: SI ☐ NO ☐ *(Marcar la opción correcta)* Descripción de los medios utilizados \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(En caso de que se haya establecido por medios distintos a la resolución judicial o administrativa)*

La resolución anterior es firme y vinculante:

SI ☐ NO ☐ *(En caso de haberse establecido por resolución judicial o administrativa)*

Fecha de la condena o resolución: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(En caso de que sea firme y vinculante)*

En la condena se establece una duración del periodo de exclusión de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: SI ☐ NO ☐ *(Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán los 3 apartados siguientes)*

Url: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Código: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Expedidor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de las cotizaciones a la seguridad social, en el país en el que está establecido y en España, si no coincide con su país de establecimiento:

SI ☐ NO ☐ (*En caso de incumplimiento se rellenan los 2 apartados sig.)*

Importe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

País o Estado de que se trata: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2.3-. INSOLVENCIA, CONFLICTOS DE INTERESES O LA FALTA PROFESIONAL**

El licitador a la que represento; respecto de sus obligaciones en el ámbito del Derecho ambiental, Derecho social y el Derecho Laboral tal como se contemplan a efectos de la presente contratación en la legislación nacional, en el anuncio de licitación o los pliegos de la contratación o en el art. 18, ap.. 2 de la Directiva 2014/24/UE, ha cumplido con todas ellas:

SI ☐ NO ☐ *(En caso de incumplimiento, se indicará lo siguiente)*

Ámbito incumplido: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Preceptos incumplidos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Medidas adoptadas para demostrar su credibilidad: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2.4.- SOMETIMIENTO A FUERO NACIONAL**

El licitador por la presente renuncia a cualquier fuero que pudiera corresponderme en las controversias que se produzcan con motivo de la contratación referida, sometiéndome para estos asuntos y cualesquiera otros relacionados con el correspondiente contrato a los Juzgados y Tribunales Españoles.

**2.5.- MOTIVOS DE EXCLUSIÓN NACIONALES**

El licitador declara que no se encuentra incurso en ninguno de los supuestos incluidos en el art. 71 referente a las Prohibiciones de Contratar recogido en la Subsección 2ª del Capítulo II del Título II de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre. por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

**2.6.- PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL**

El licitador declara su pertenencia al siguiente Grupo empresarial \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de conformidad con lo dispuesto en el art 42.1 del Código de Comercio. Así mismo declaro que respecto de la presente licitación, presentan proposiciones a dicha licitación otras empresas del mismo grupo:

SI ☐ NO ☐ *(En caso afirmativo incluir el nombre de dichas empresas)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**3.1.- VOLUMEN ANUAL MEDIO DE NEGOCIO:**

El volumen de negocios anual referido al mejor ejercicio de los últimos tres disponibles ha sido:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Anualidad de mayor ejecución*** |  |
| ***Importe de la anualidad de mayor ejecución (En Euros)*** |  |

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE:

SI ☐ NO ☐ *(Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán los 3 apartados siguientes)*

Url: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Código: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Expedidor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**C: Capacidad técnica y profesional**

**4.1.- SUMINISTROS REALIZADOS**

Relación de suministros similares relativos al mismo código **CPV: 31600000 “Equipo y aparatos eléctricos”** ejecutados en los últimos tres años cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución, para cada lote o acumulado en el caso de optar a más de uno, no sea menos **Lote 1: 44.000,00 €; Lote 2: 12.000,00 €; Lote 3: 16.000,00 €,** en el que se indique la fecha de ejecución del suministro, el importe y el destinatario

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Descripción suministro / CPV*** | ***Fecha inicio*** | ***Fecha Fin*** | ***Destinatario*** | ***Importe (Sin IVA)*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**4.2.- DESCRIPCIONES DE LOS PRODUCTOS A SUMINISTRAR**

**4.2.1 Material con marca y modelo de referencia:**

El licitador oferta las marcas y modelos de referencia en el pliego:

SI ☐ NO ☐ En parte ☐ (*Marcar la opción correcta)*

(*En caso de macar la opción “no” o “en parte” deberán especificar las marcas y modelos ofertados)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lote 1:** | **MATERIAL ELÉCTRICO** | | | | |  | |  | |
|  | |  | | | | |  | |  | |
| Cod. | Marca y modelo de referencia | | Marca | Modelo |
| 1.1 | Interruptor magnetotermico **80A C 4P 10kA C120N** A9N18372 de **Schneider Electric** | |  |  |
| 1.2 | Bobina de disparo **OC MX+OF** A9N26946 de **Schneider Electric** | |  |  |
| 1.3 | Relé diferencial tipo **RH99M** de **Schneider Electric** | |  |  |
| 1.4 | Toroide cerrado **IA80** de **Schneider Electric** | |  |  |
| 1.5 | Armario mural de poliéster tipo **Prisma G** de **Schneider Electric** | |  |  |
| 1.6 | Armario mural de poliéster **Cofret Prisma G** de **Schneider Electric** | |  |  |
| 1.9 | Canal de distribución **U23X** de **Unex** | |  |  |
| 1.10 | Ángulo plano **U23X de Unex** | |  |  |
| 1.11 | Tapa final **U23X de Unex** | |  |  |
| 1.12 | Junta de unión **U23X de Unex** | |  |  |
| 1.13 | Enchufe 2P+TT schuko **Serie 27 Play** de **Simon** | |  |  |
| 1.14 | Caja de superficie un elemento **Serie 27 Play** de **Simon** | |  |  |
| 1.15 | Cable LHA RZ1-K(AS) 1X35MM 0,6/1KV (BOBINA) de **General Cable** | |  |  |
| 1.18 | Bridas de la **Serie UNEX 22** de **Unex** | |  |  |
| 1.21 | Puesto de trabajo de 3 columnas **New Unica** NU123418 de **Schneider Electric** | |  |  |
| 1.22 | Toma de enchufe 2P+T schuko doble blanco **New Unica** NU306718A de **Schneider Electric** | |  |  |
| 1.23 | Toma de enchufe 2P+T schuko doble rojo **New Unica** NU306703A de **Schneider Electric** | |  |  |
| 1.24 | Tapa doble RJ45 Digilink **New Unica System** NU946218 de **Schneider Electric** | |  |  |
| 1.25 | Conector hembra RJ45 UTP CAT 6A **serie Actassi** de **Schneider Electric** ref. VDIB1736XUBK | |  |  |
| 1.27 | Guía articulada abierta **PC 516060-10** de **Unex** | |  |  |
| 1.28 | Fijación a suelo de guia articulada **U24X** de **Unex** | |  |  |
| 1.29 | Fijación a techo de guia articulada **U24X** de **Unex** | |  |  |
|  | |  | | | | |  | |  | |
|  | |  | | | | |  | |  | |
| **Lote 2:** | | **SAI** | | | | |  | |  | |
|  | |  | | | | |  | |  | |
| Cod. | Marca y modelo de referencia | | Marca | Modelo |
| 2.1 | SAI de 30KVA **MULTI SENTRY 30KVA** de **RIELLO** | |  |  |
| 2.2 | Envolvente metálica **19 S 47U F1000 A800 + ACC PRO PUERTA** de **PERFOR GTLAN** | |  |  |
|  | |  | | | | |  | |  | |
|  | |  | | | | |  | |  | |
| **Lote 3:** | | **ILUMINACIÓN** | | | | |  | |  | |
|  | |  | | | | |  | |  | |
| Cod. | Marca y modelo de referencia | | Marca | Modelo |
| 3.1 | Aparato autónomo de alumbrado de emergencia **EVO-110** de **Sagelux** | |  |  |
| 3.2 | Aparato autónomo de alumbrado de emergencia **EVO-110 P** de **Sagelux** | |  |  |
| 3.3 | Downlight empotrado circular **HAT EH24** de **Normalit** | |  |  |
| 3.4 | Downlight empotrado circular **HAT MINI EHM14B** de **Normalit** | |  |  |
| 3.5 | Downlight empotrado circular **ELIT EL44DTB** de **Normalit** | |  |  |
| 3.6 | Downlight empotrado circular **iRQ IR04DTB** de **Normalit** | |  |  |
| 3.7 | Luminaria lineal suspendida **Linnea LI6H4DOB** de **Normalit** | |  |  |
| 3.8 | Pasarela **IDNG64** de **Normalit** | |  |  |
| 3.9 | Sensor de luz **ILSR110** de **Normalit** | |  |  |
| 3.10 | Adaptador **IDNG-EAD Normalink** de **Normalit** | |  |  |

En caso de ofertar marcas y modelos distintas a las de referencia el licitante deberá **justificar su absoluta equivalencia** respecto a las prestaciones técnicas del producto de referencia, declarando las prestaciones del producto ofertado.

En el caso de las luminarias y dispositivos de regulación y control, para comprobar dicha equivalencia se aportará:

Ficha técnica, indicando sobre la misma los códigos de la partida a la que correspondan, de las luminarias con su representación gráfica y todas las características técnicas de tipo de fuente de luz, fuente de alimentación, sistema óptico, materiales y acabados, temperaturas de funcionamiento, características de mantenimiento, grado de protección, características eléctricas (factor de potencia según flujo y corriente de arranque), duración de la garantía y de la vida útil de la luminaria(conjunto fuente de luz+fuente de alimentación), ensayo y estudio fotométrico de las luminarias conforme a lo establecido en la Norma UNE-EN 13032 que proporcione datos completos de las curvas fotométricas de la luminaria, la eficiencia lumínica y el rendimiento de la misma, la temperatura de color y el rendimiento de color de la fuente de luz, porcentaje de flujo emitido al hemisferio superior y características de instalación.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Partida código nº 1.5:* |  |  |
|  |  |  |
|  | **Especificaciones Pliego** | **Especificaciones Oferta** |
| Material: | Poliester |  |
| Montaje: | Superficie |  |
| Nº de Módulos verticales: | 33 |  |
| Nº de Módulos horizontales: | 24 |  |
| Puerta: | Plena con apertura 180º |  |
| Aislamiento: | Doble aislamiento |  |
| Grado protección agentes externos: | IP40 |  |
| Grado Protección impacto: | IK08 |  |
| Tipo: | Autoextinguible |  |
|  | Libre de halógenos |  |
| Tensión de aislamiento: | Ui=1000V |  |
|  | Cerradura de bombín con llave |  |
|  |  |  |
| *Partida código nº 1.6:* |  |  |
|  |  |  |
|  | **Especificaciones Pliego** | **Especificaciones Oferta** |
| Material: | Poliester |  |
| Montaje: | Superficie |  |
| Nº de Módulos verticales: | 15 |  |
| Nº de Módulos horizontales: | 24 |  |
| Puerta: | Plena con apertura 180º |  |
| Aislamiento: | Doble aislamiento |  |
| Grado protección agentes externos: | IP40 |  |
| Grado Protección impacto: | IK08 |  |
| Tipo: | Autoextinguible |  |
|  | Libre de halógenos |  |
| Tensión de aislamiento: | Ui=1000V |  |
|  | Cerradura de bombín con llave |  |
|  |  |  |
| *Partida código nº 1.9, 1.10, 1.11 y 1.12:* | |  |
|  |  |  |
|  | **Especificaciones Pliego** | **Especificaciones Oferta** |
| Dimensiones: | 30x40 mm |  |
| Color: | Blanco |  |
| Material aislante: | IP4X |  |
| Grado Protección impacto: | IK08 |  |
| No propagador de la llama: | Si |  |
|  |  |  |
| *Partida código nº 1.15:* |  |  |
|  |  |  |
|  | **Especificaciones Pliego** | **Especificaciones Oferta** |
| Flexisbilidad: | Clase 5 |  |
| Aislamiento: | Polietileno reticulado |  |
| Cubierta: | Material plastico libre de halogenos |  |
| Tensión de servicio: | 06/1kV |  |
| Tensión de prueba: | 3500V |  |
| Sección: | 1x35mm2 |  |
|  |  |  |
| *Partida código nº 2.1:* |  |  |
|  |  |  |
|  | **Especificaciones Pliego** | **Especificaciones Oferta** |
| Potencia nominal: | 30 KVA |  |
| Tensión de entrada: | 380/400/415 V trifasica + N |  |
| Tolerancia de tensión: | 400 V ± 20% a carga plena |  |
| Tolerancia de frecuencia: | 40-72 Hz |  |
| Factor de potencia de entrada: | 0,99 |  |
| Tensión evaluada en bypass: | 380/400/415 V trifasica + N |  |
| Frecuencia evaluada en bypass: | 50 o 60 HZ ajustable |  |
| Tolerancia de frecuencia en bypass: | ± 5% ajustable |  |
| Sobrecarga de bypass: | 125% durante 60min / 150% durante 10min |  |
| Numero de fases bypass: | 3 + N |  |
| Potencia evaluada en salida: | 30 KVA |  |
| Potencia activa salida: | 27 kW |  |
| Numero de fases salida: | 3 + N |  |
| Factor de cresta (lpeak/lrms): | 3:01 |  |
| Estabilidad estática: | ± 1% |  |
| Estabilidad dinámica: | ± 3% |  |
| Frecuencia salida: | 50 o 60 Hz |  |
| Distonsión de carga con carga distorsionantes: | -3% |  |
| Distorsión de tensión con carga lineal: | -1% |  |
| Tiempo de recarga de bateria: | 6 h |  |
| Vida util de las baterías: | ≥ 5 años |  |
| Autonomia de funcionamiento de las baterías: | ≥ 10 minutos |  |
| Grado de protección: | IP20 |  |
| Rendimiento line-Interactiva/Smart Active: | Hasta 99% |  |
| Ruido: | << 40 dBA±2 |  |
| Temperatura de funcionamiento: | 0°C - +40°C |  |
| Humedad relativa de funcionamiento: | 5-95% sin condensación |  |
| Comunicaciones: 3 slots para interfaz de comunicación / USB /RS232 | Si |  |
|  |  |  |
| *Partida código nº 2.2:* |  |  |
|  |  |  |
|  | **Especificaciones Pliego** | **Especificaciones Oferta** |
| Instalación en superficie | Si |  |
| Sistema de cierre mediante llave: | Si |  |
| Grado de protección: | IP20 |  |
| Refrigeración forzada con ventiladores extractores: | Si |  |
| Regleta de alimentación: | Si |  |
|  |  |  |
| *Partida código nº 3.1 y 3.2:* |  |  |
|  |  |  |
|  | **Especificaciones Pliego** | **Especificaciones Oferta** |
| Fuente de luz: | LED |  |
| Flujo: | Mínimo de 110lm |  |
| Grado de protección al impacto: | IK04 |  |
| Grado de protección: | IP44 |  |
| Temperatura de color: | 5000K |  |
| Indice de reproducción cromática: | ≥80 |  |
| Grado de aislamiento: | Clase II |  |
|  |  |  |
| *Partida código nº 3.3:* |  |  |
|  |  |  |
|  | **Especificaciones Pliego** | **Especificaciones Oferta** |
| Fuente de luz: | LED |  |
| Regulación Dali: | Si |  |
| Dimensiones: | 220 - 250 mm |  |
| Potencia: | Máxima de 20,5W |  |
| Flujo: | Mínimo de 2400lm |  |
| Eficacia lumínica: | Mínimo de 117,07lm/W |  |
| Grado de protección: | IP54 |  |
| Grado de protección al impacto: | IK07 |  |
| Temperatura de color: | 4000K |  |
| Indice de reproducción cromática: | ≥80 |  |
| Vida util: | >50.000 L70/B10 |  |
|  |  |  |
| *Partida código nº 3.4:* |  |  |
|  |  |  |
|  | **Especificaciones Pliego** | **Especificaciones Oferta** |
| Fuente de luz: | LED |  |
| Regulación Dali: | Si |  |
| Dimensiones: | 130 - 160 mm |  |
| Potencia: | Máxima de 10,9W |  |
| Flujo: | Mínimo de 1500lm |  |
| Eficacia lumínica: | Mínimo de 137,61lm/W |  |
| Grado de protección: | IP54 |  |
| Grado de protección al impacto: | IK07 |  |
| Temperatura de color: | 4000K |  |
| Indice de reproducción cromática: | ≥80 |  |
| Vida util: | >50.000 L70/B10 |  |
|  |  |  |
| *Partida código nº 3.5:* |  |  |
|  |  |  |
|  | **Especificaciones Pliego** | **Especificaciones Oferta** |
| Fuente de luz: | LED |  |
| Regulación Dali: | Si |  |
| Dimensiones: | 210 - 250 mm |  |
| Potencia: | Máxima de 25,10W |  |
| Flujo: | Mínimo de 3780lm |  |
| Eficacia lumínica: | Mínimo de 150,60lm/W |  |
| Grado de protección: | IP54 |  |
| Aislamiento | Clase 2 |  |
| Temperatura de color: | 4000K |  |
| Indice de reproducción cromática: | >80 |  |
| Vida util: | >50.000 L70/B10 |  |
|  |  |  |
| *Partida código nº 3.6:* |  |  |
|  |  |  |
|  | **Especificaciones Pliego** | **Especificaciones Oferta** |
| Fuente de luz: | LED |  |
| Regulación Dali: | Si |  |
| Dimensiones: | 210 - 250 mm |  |
| Potencia: | Máxima de 5,8W |  |
| Flujo: | Mínimo de 700lm |  |
| Eficacia lumínica: | Mínimo de 120,69lm/W |  |
| Grado de protección: | IP54 |  |
| Aislamiento | Clase 2 |  |
| Temperatura de color: | 4000K |  |
| Indice de reproducción cromática: | >80 |  |
| Vida util: | >50.000 L70/B10 |  |
|  |  |  |
| *Partida código nº 3.7:* |  |  |
|  |  |  |
|  | **Especificaciones Pliego** | **Especificaciones Oferta** |
| Fuente de luz: | LED |  |
| Regulación Dali: | Si |  |
| Dimensiones: | ≈ 1685x50x80 mm |  |
| Potencia: | Máxima de 57W |  |
| Flujo: | Mínimo de 9000lm |  |
| Eficacia lumínica: | Mínimo de 157,89lm/W |  |
| Grado de protección: | IP30 |  |
| Grado de protección al impacto: | IK08 |  |
| Aislamiento | Clase 1 |  |
| Temperatura de color: | 4000K |  |
| Indice de reproducción cromática: | >80 |  |
| Vida util: | >50.000 L70/B10 |  |
|  |  |  |

**4.2.2 Material sin marca y modelo de referencia:**

El licitador se compromete a suministrar el material de las siguientes marcas y modelos con las prestaciones indicadas a continuación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Codigo | Descripción partida | Marca | Modelo |
| 1.7 | Caja estanca de 153x110 mm aproximadamente con 10 conos |  |  |
| 1.8 | Caja estanca de 100x100 mm aproximadamente con 7 conos |  |  |
| 1.16 | Cable LHA H07Z1-K(AS) 1,5MM NEGRO FLEX PM |  |  |
| 1.17 | Cable LHA H07Z1-K(AS) 2,5MM NEGRO FLEX PM |  |  |
| 1.19 | Taco base para bridas con un diámetro de 8x37,5mm |  |  |
| 1.20 | Taco base para bridas con un diámetro de 6x24mm |  |  |
| 1.26 | Cable de datos CPR U/UTP CAT 6A 10GB LSZH B.500 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Partida código nº 1.7:* |  |  |
|  |  |  |
|  | **Especificaciones Pliego** | **Especificaciones Oferta** |
| Material: | Termoplástico libre de halógenos |  |
| Nº de conos: | 10 |  |
| Grado protección agentes externos: | IP55 |  |
| Grado Protección impacto: | IK07 |  |
|  |  |  |
| *Partida código nº 1.8:* |  |  |
|  |  |  |
|  | **Especificaciones Pliego** | **Especificaciones Oferta** |
| Material: | Termoplástico libre de halógenos |  |
| Nº de conos: | 7 |  |
| Grado protección agentes externos: | IP55 |  |
| Grado Protección impacto: | IK07 |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Partida código nº 1.16:* |  |  |
|  |  |  |
|  | **Especificaciones Pliego** | **Especificaciones Oferta** |
| Flexisbilidad: | Clase 5 |  |
| Aislamiento: | Material plastico libre de halogenos |  |
| Aislamiento: | 450/750 V |  |
| No propagador de la llama: | Si |  |
| No propagador del incendio: | Si |  |
| Sección: | 1,5mm2 |  |
|  |  |  |
| *Partida código nº 1.17:* |  |  |
|  |  |  |
|  | **Especificaciones Pliego** | **Especificaciones Oferta** |
| Flexisbilidad: | Clase 5 |  |
| Aislamiento: | Material plastico libre de halogenos |  |
| Aislamiento: | 450/750 V |  |
| No propagador de la llama: | Si |  |
| No propagador del incendio: | Si |  |
| Sección: | 2,5mm2 |  |
|  |  |  |
| *Partida código nº 1.26:* |  |  |
|  |  |  |
|  | **Especificaciones Pliego** | **Especificaciones Oferta** |
| Conductor: | Cobre |  |
| Nº de pares: | 4 |  |
| Clase conductor: | Clase 1 |  |
| Revestimiento exterior: | LSZH (baja emisión humos sin halógenos) |  |
| Velocidades de transmisión hasta 10Gb/s: | Si |  |
| Protocolo compatible con clase EA para equipamiento 10GBASE-T | Si |  |
|  |  |  |

(Lugar, fecha y firma)

***Nota: se firmarán todas y cada una de las hojas en que el licitador cumplimente datos referentes a la licitación, los medios electrónicos de comprobación consignados deberán ser de libre acceso y gratuitos***

**ANEJO nº III**

**PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES**

**DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EMPRESAS COLABORADORAS**

**CONTRATO DE SERVICIOS, ASISTENCIAS TÉCNICAS Y SUMINISTROS**

Con el fin de dar cumplimiento al R.D. 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, les rogamos que cumplimenten debidamente el siguiente documento y marque las casillas de la columna “DECLARADO” si cumple y le son de aplicación.

El firmante, declara bajo su responsabilidad, que los datos indicados en este documento son ciertos, y se compromete a justificarlo documentalmente cuando le sea requerido por esta empresa para la firma del contrato (según notas al pie de página del presente documento).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 DATOS GENERALES | | | |
| **Nombre o Razón Social:** | | | |
| **Domicilio Social:** | | | |
| **Teléfono:** | | **Fax:** | **E-mail:** |
| **Actividad:** | | | |
| **Nº Trabajadores:** | **Mutua de Accidentes de Trabajo y Enf. Prof.:** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. RESPONSABLE / INTERLOCUTOR DE PREVENCIÓN | |
| **Nombre:** | **Teléfono:** |
| **Cargo en la empresa:** | **Correo electrónico:** |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. ORGANIZACIÓN PREVENTIVA | VERIFICADO (a cumplimentar por el Grupo Tragsa) |
| 3.1. Marcar lo que proceda  Se deberá acreditar la modalidad preventiva asumida (p.ej: con el contrato de la actividad preventiva con el SPA, en su caso)b. | a |
| DECLARADO |
| a) Trabajador autónomo |  |
| b) Asunción personal por el empresario |  |
| c) Designación de uno o varios trabajadores |  |
| d) Servicio de Prevención Propio (SPP) y/o Servicio de Prevención Ajeno (SPA)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Especialidad** | **S.P.P.** | **S.P.A.** | **Entidad** | | **Seguridad en el Trabajo** |  |  |  | | **Higiene Industrial** |  |  |  | | **Ergonomía y Psicosociología** |  |  |  | | **Medicina del Trabajo** |  |  |  | |  |

aObligatorio con la firma del contrato

b No es de aplicación a Trabajadores Autónomos (excepto si tiene personal a su cargo)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN | | | DECLARADO  (cumplimentar por el Colaborador) | VERIFICADO  (cumplimentar por el Grupo Tragsa) |
| 4.1. ¿Dispone de Evaluación de Riesgos y Planificación Preventiva para todas las actividades objeto de la presente oferta?  Se entregará Evaluación de Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva para los trabajos subcontratados e información sobre los riesgos inducidos a terceros por la empresa en el desarrollo de los trabajos encomendados por el Grupo TRAGSA. | | | b | a |
| ¿**Personal** de su empresa **va a trabajar en centros de trabajo del Grupo Tragsad o realizar trabajos de campo o en centros diferentes al suyoe**? Sólo en caso afirmativo deberá aportar documentación acreditativa de las siguientes preguntas:  *Se aportará listado de personal que va a trabajar con el Grupo Tragsa (nombre y apellidos, DNI y categoría profesional)* | | | |  |  | | --- | --- | | SÍ | NO | | c |
| 4.2. ¿Se garantiza la **Formación e información** en materia preventiva de su puesto de trabajo a los trabajadores objeto de esta oferta? (art.18-19-20 de la Ley PRL)  *Se aportará Certificado acreditativo, con firma de cada trabajador y entidad formadora de Prevención* | | | b | c |
| 4.3. ¿Se facilitan **Equipos de Protección Individual**, en función del riesgo de los trabajos, a cada trabajador?  *Se aportará Certificación de entrega de los EPIs (documento con firma de cada trabajador)* | | | b | c |
| 4.4. ¿Se garantiza la protección especial a **Trabajadores Sensibles, Menores y Embarazadas**? | | | b | a |
| 4.5. ¿Se realiza la **Vigilancia de la Salud** en función de los riesgos inherentes a los puestos de trabajo?  *Certificado de la Aptitud médica de todos los trabajadores para el puesto de trabajo encomendado (*si se encuadran en el Anejo 1 del R.D. 39/1997)*, firmado por médico del trabajo* o **Renuncia**. | | | b | c |
| **4.6. DOCUMENTACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO** | | | | |
| Todos los **equipos de trabajo** a utilizar para la realización de los trabajos poseen **Marcado CE** | | |  |  |
| ¿**Va a utilizar maquinaria** en obras del Grupo Tragsa? Sólo en caso afirmativo, deberá contestar las siguientes 3 cuestiones:  *Se aportará listado de maquinaria autopropulsada que va a trabajar en actuación del Grupo Tragsa (tipo de máquina, ,marca y modelo DNI y matrícula, en su caso) Se aportará*  ***Acreditación Propiedad***, si no queda suficientemente justificado con la documentación siguiente | | | |  |  | | --- | --- | | SÍ | NO | | c |
| 4.6.1. La maquinaria a utilizar para la realización de los trabajos, ¿posee **Declaración de Conformidad** y **Marcado CE**? En caso contrario, ¿dispone de **Certificado de Adaptación al R.D. 1215/1997**?  *Se aportará Declaración de Conformidad o Marcado CE (o, en su lugar, Justificación documental que acredite la adecuación al R.D. 1215/1997) de toda la maquinaria a emplear en la actuación objeto del contrato* | | |  | c |
| 4.6.2. El personal que maneja estos equipos ¿dispone de **Autorización de Uso de Maquinaria**  por parte de la empresa?  *Se aportará Certificado de Autorización que relacione a cada trabajador con las máquinas para las que está autorizado su manejo en función de la formación en manejo seguro recibida* | | |  | c |
| 4.6.3. ¿Todas las máquinas tienen a disposición el **Manual del Operador** y el **Libro de Mantenimiento?**  *Se aportarán ambos documentos y un Autocertificado de Mantenimiento* | | |  | c |
| **4.7. OTROS:** | | | | |
| ¿Se entregan a los trabajadores las **Fichas de Seguridad** de los productos químicos a utilizar?  *Aportará relación de Fichas de Datos de Seguridad de los productos químicos que, en su caso, se vayan a emplear* | | |  | c |
| Si va a subcontratar parte del objeto de su contrato, maque esta casilla  *Debe aportar este mismo anexo cumplimentado por cada empresa y aportar toda la documentación descrita en el mismo.* | | |  | c |
| 5. RESPONSABLE DE LA EMPRESA | | | | |
| **Nombre:** | | **Fecha, Sello y Firma:** | | |
| **Cargo en la empresa:** | |
| **Teléfono:** | **Correo electrónico:** |

aObligatorio con la firma del contrato

b No es de aplicación a Trabajadores Autónomos (excepto si tiene personal a su cargo)

c Obligatorio antes del inicio de las actividades contratadas

d En contratos de **Servicios** sólo aplica si su personal va a tener una presencia continuada en el centro.

e Por ejemplo: Laboratorios, oficinas ajenas, industria