**ANEJO I:**

**SOBRE B: CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS**

El que suscribe D. .............................., domiciliado en …………………, calle ……………………….. nº ……. y D.N.I. nº …………………… en su propio nombre, o en representación de ............................., con N.I.F. …………….. con domicilio en ....................., calle …………………. enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato del **SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES PARA LA OBRA DE TERMINACIÓN DEL EDIFICIO JUDICIAL DE NAVALCARNERO (MADRID), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. Ref.: TSA 0070094,** se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de ………………………………………………………………………………………………………………..………….………………..………… EUROS (………………………………. €) IVA incluido de acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:

* **Importe económico**

*CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS*

| **Nº Ud** | **UD** | **Descripción** | **Precio Unitario (sin IVA)** | **IMPORTE TOTAL (sin IVA)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 799,00 | m2 | Suministro de panel listonado de madera para revestimiento de paredes en interiores, consistente en paneles de MDF, de resistencia mínima al fuego clase B-s2, d0 (UNE-EN 13501-1:2019), de espesor mínimo de 16 mm. Acabado en chapa de madera de haya barnizada (se adjunta fotografía donde se muestra el color exacto), con cantos machihembrados. Sin mecanizado en la parte trasera del panel. Acanalado con ranuras longitudinales de 2 a 3 mm de anchura, distanciadas 16-18 mm en su cara vista, para sujetar a rastreles de madera de pino mediante puntas. |  |  |
| 931,00 | m2 | Suministro de panel lamichapa de madera para revestimiento de paredes en interiores, consistente en paneles de MDF, resistencia mínima al fuego clase B-s2, d0 (UNE-EN 13501-1:2019), de espesor mínimo de 12 mm. Acabado en chapa de madera de haya barnizada, (se adjunta fotografía donde se muestra el color exacto) con cantos machihembrados. Sin mecanizado en parte trasera del panel. Liso en la cara vista, para sujetar a rastreles de madera de pino mediante puntas. |  |  |
| **TOTAL PRESUPUESTO OFERTADO (IVA NO INCLUIDO)** | | |  | |

En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados.

* ***Plazo de suministro de los pedidos parciales***

|  |  |
| --- | --- |
| El material de los pedidos parciales será suministrado en el plazo máximo de | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DÍAS NATURALES |

*Indique el plazo ofertado en el que se suministrarán los materiales, contado desde la realización del pedido por parte de TRAGSA.*

El suministro ofertado se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.

(Sello, fecha y firma del ofertante)

*(Se deben firmar todas las hojas de la oferta)*