**ANEJO I:**

**SOBRE B: CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS**

El que suscribe D. .............................., domiciliado en …………………, calle ……………………….. nº ……. y D.N.I. nº …………………… en su propio nombre, o en representación de ............................., con N.I.F. …………….. con domicilio en ....................., calle …………………. enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato **DE LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA OBRA DE TERMINACIÓN DEL EDIFICIO JUDICIAL DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. REF.: TSA0067340,** se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de …………………………………………..………….………………..………… EUROS (………………………………. €) IVA incluido de acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:

*CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS*

| **Nº Ud** | **Ud** | **Descripción** | **Precio unitario (sin IVA)** | **IMPORTE TOTAL (sin IVA)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | Ud | Instalación de transformador trifásico de 630kVA de potencia IMEFY o equivalente (aportado por TRAGSA), encapsulado en resina epoxi, según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. Instalado y funcionando con todas las pruebas necesarias. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de conjunto compacto tipo RM6, modelo RM62IQIB de Merlin Gerin o equivalente (aportado por TRAGSA), según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. Totalmente instalado, probado y montado. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de cabina metálica para remonte de cables gama SM6 (aportado por TRAGSA), tipo Game, de Merlin Gerin o equivalente, conteniendo, juego de barras, soporte para cables de media tensión. Totalmente instalada, montada y probada. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de cabina metálica para protección general, gama SM6, (aportado por TRAGSA) tipo DM1 400-24-16 de Merlin Gerin o equivalente, según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. Totalmente instalada, montada y probada. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de cabina metálica para medida en media tensión, gama SM6, tipo GBC-400-24-16 (en una de sus variantes) de Merlin Gerin o equivalente (aportado por TRAGSA), según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. Totalmente instalada, montada y probada. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de armario con el equipo de medida (aportado por TRAGSA), según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas, completo de accesorios de unión, fijación y montaje, conexionado e instalado. |  |  |
| 6,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de botella terminal 12/20 kv, para cable en seco de 95 mm2 en aluminio, con terminal bimetálico, completa de accesorios de unión, fijación y montaje, instalada y probada. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de juego de puentes III. Detalle de la instalación: cables de AT unipolares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento 12/20 kV, de 95 mm2 en Al, con sus correspondientes elementos de conexión, instalado y probado. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de conjunto de herrajes para celdas de transformadores. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas, incluyendo recibido de fijaciones, instalado y probado. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de cableado para alimentación de los ventiladores de extracción de los transformadores de potencia para la ventilación forzada, completo de accesorios de unión, fijación y montaje, instalado y probado. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de cableado para sistema de aviso y disparo por temperatura de los transformadores de potencia, completo de accesorios de unión, fijación y montaje, instalado y probado. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de sistema de cableado para el armario de medida y transformadores de intensidad y tensión de la celda de medida, completo de accesorios de unión, fijación y montaje, terminado e instalado y probado. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de sistema de cableado para enclavamientos y disparo de los interruptores de transformadores en M.T. y B.T., completo de accesorios de unión, fijación y montaje, instalado y probado. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de red de puesta a tierra de neutros de transformadores, incluyendo línea principal con cable de aislamiento 0,6/1 kV, picas y puentes de comprobación independiente por transformador, completo de accesorios de unión, fijación y montaje, instalada y probada. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de conjunto de elementos auxiliares para señalización, prevención y maniobra del centro de transformación, incluso tablero con protección transparente conteniendo esquema eléctrico de la instalación, placa de primeros auxilios, placa de cinco reglas de oro, reglamento de servicio, etc, todo ello instalado, montado y probado. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de red de puesta a tierra de protección en alta tensión para todos los componentes metálicos, soporte de las instalaciones y red equipotencial del suelo, incluyendo línea principal, picas y puentes de comprobación, completa de accesorios de unión, fijación y montaje, instalada y probada. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de red de puesta a tierra de servicios, la cual, se conectará a cada neutro de transformador, incluyendo línea principal, picas y puentes de comprobación, completa de accesorios de unión, fijación y montaje, instalada y probada. |  |  |
| 24,00 | m2 | Instalación, incluyendo todos los materiales, de red equipotencial del suelo en el centro de transformación, según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 2,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de rejilla de ventilación con lamas regulables de aluminio con marco de montaje, para una superficie de 0.25 m2., con malla de protección IP 4, completa de accesorios de unión, fijación y montaje, instalada y probada. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de batería de condensadores para compensación de energía reactiva de transformadores de potencia, 30kVAr de potencia, tensión 440 V, con fusibles, completa de accesorios de unión, fijación y montaje, instalada y probada. |  |  |
| 42,00 | m | Instalación, incluyendo todos los materiales, de cable de aluminio con aislamiento en seco, tipo RHZ1 de Pirelli o equivalente, de 1x150 mm2, para 12/20 KV, completo de accesorios de unión, fijación y montaje, instalado y probado. |  |  |
| 14,00 | m | Instalación, incluyendo todos los materiales, de bandeja portacables construida en chapa de acero galvanizado en caliente, ciega con tapa, Pemsa o equivalente, de 400/60 mm., con parte proporcional de accesorios de unión, fijación, montaje y soportes, instalada y probada. |  |  |
| 6,00 | Ud | Instalación de cuadro eléctrico denominado ASC 1 (aportado por TRAGSA), realizado en chapa metálica y conteniendo en su interior toda la aparamenta indicada en los esquemas unifilares correspondientes. Modelo Prisma G de Schneider o similar, totalmente instalado, probado y en funcionamiento. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de cuadro eléctrico denominado CS (-1) (aportado por TRAGSA), realizado en chapa metálica y conteniendo en su interior toda la aparamenta indicada en los esquemas unifilares correspondientes. Modelo Prisma G de Schneider o similar, totalmente instalado, probado y en funcionamiento. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de cuadro eléctrico denominado CS (0) 1 (aportado por TRAGSA), realizado en chapa metálica y conteniendo en su interior toda la aparamenta indicada en los esquemas unifilares correspondientes. Modelo Prisma G de Schneider o similar, totalmente instalado, probado y en funcionamiento. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de cuadro eléctrico denominado CS (0) 2 (aportado por TRAGSA), realizado en chapa metálica y conteniendo en su interior toda la aparamenta indicada en los esquemas unifilares correspondientes. Modelo Prisma G de Schneider o similar, totalmente instalado, probado y en funcionamiento. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de cuadro eléctrico denominado CS Cubierta (aportado por TRAGSA), realizado en chapa metálica y conteniendo en su interior toda la aparamenta indicada en los esquemas unifilares correspondientes. Modelo Prisma G de Schneider o similar, totalmente instalado, probado y en funcionamiento. |  |  |
| 2,00 | Ud | Instalación de cuadro eléctrico denominado CS (1) y CS (2) (aportado por TRAGSA), realizado en chapa metálica y conteniendo en su interior toda la aparamenta indicada en los esquemas unifilares correspondientes. Modelo Prisma G de SCHNEIDER o similar, totalmente instalado, probado y en funcionamiento. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de cuadro eléctrico denominado CE - Alumbrado Exterior (aportado por TRAGSA), realizado en chapa metálica y conteniendo en su interior toda la aparamenta indicada en los esquemas unifilares correspondientes. Modelo Prisma G de Schneider o similar, totalmente instalado, probado y en funcionamiento. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de cuadro eléctrico denominado CGBT (aportado por TRAGSA), realizado en chapa metálica y conteniendo en su interior toda la aparamenta indicada en los esquemas unifilares correspondientes. Modelo Prisma P de Schneider o similar, totalmente instalado, probado y en funcionamiento. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación, de cuadro eléctrico denominado CE – uPS (aportado por TRAGSA), realizado en chapa metálica y conteniendo en su interior toda la aparamenta indicada en los esquemas unifilares correspondientes. Modelo Prisma G de SCHNEIDER o similar, totalmente instalado, probado y en funcionamiento. |  |  |
| 833,20 | m | Instalación, incluyendo todos los materiales, de bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensiones 200x60 mm, incluso parte proporcional de derivación en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada, montada y probada. Incluye replanteo. |  |  |
| 50,00 | m | Instalación, incluyendo todos los materiales, de bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensiones 500x60 mm, incluso parte proporcional de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada, montada y probada. Incluye replanteo. |  |  |
| 300,00 | m | Instalación, incluyendo todos los materiales, de bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 100x60 mm, incluso parte proporcional de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada. |  |  |
| 250,00 | m | Instalación, incluyendo todos los materiales, de bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 200x60 mm, incluso parte proporcional de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada. |  |  |
| 75,00 | m | Instalación, incluyendo todos los materiales, de bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 600x60 mm, incluso parte proporcional de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada. |  |  |
| 175,00 | m | Instalación, incluyendo todos los materiales, de bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 400x60 mm, incluso parte proporcional de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada. |  |  |
| 100,00 | m | Instalación, incluyendo todos los materiales, de canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado enchufable de 20 mm de diámetro nominal (exterior). Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas y totalmente instalado. |  |  |
| 50,00 | m | Instalación, incluyendo todos los materiales, de canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado enchufable de 25 mm de diámetro nominal (exterior). Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas y totalmente instalado. |  |  |
| 500,00 | m | Instalación, incluyendo todos los materiales, de canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color negro o gris, de 20 mm de diámetro nominal. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas y totalmente instalado. |  |  |
| 150,00 | m | Instalación, incluyendo todos los materiales, de Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color negro o gris, de 32 mm de diámetro nominal. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas y totalmente instalado. |  |  |
| 200,00 | m | Instalación, incluyendo todos los materiales, de Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de PVC, corrugado, de color negro o gris, de 32 mm de diámetro nominal (exterior). Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas y totalmente instalado. |  |  |
| 100,00 | m | Instalación, incluyendo todos los materiales, de canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de PVC , corrugado, de color negro o gris, de 50 mm de diámetro nominal (exterior). Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas y totalmente instalado. |  |  |
| 240,00 | m | Instalación, incluyendo todos los materiales, de línea de Cu RZ1-K Mica (AS+), 0,6/1 kV. 240 mm2, en bandeja ya instalada. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. Totalmente montada, conexionada y probada. |  |  |
| 60,00 | m | Instalación, incluyendo todos los materiales, de línea de Cu RZ1-K Mica (AS+), 0,6/1 kV. 120 mm2, en bandeja ya instalada. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. Totalmente montada, conexionada y probada. |  |  |
| 319,30 | m | Instalación, incluyendo todos los materiales, de línea de Cu SZ1-K (AS+), 0,6/1 kV. 5x6 mm2, en bandeja ya instalada. Totalmente montada, conexionada y probada. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 60,00 | m | Instalación, incluyendo todos los materiales, de línea de Cu RZ1-K[AS] 0,6/1kV 1x185 mm2, en bandeja ya instalada. Totalmente montada, conexionada y probada. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 560,54 | m | Instalación, incluyendo todos los materiales, de línea de Cu RZ1-K[AS] 0,6/1kV 1x120 mm2, en bandeja ya instalada. Totalmente montada, conexionada y probada. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 1.607,22 | m | Instalación, incluyendo todos los materiales, de línea de Cu RZ1-K[AS] 0,6/1kV 1x16 mm2, en bandeja ya instalada. Totalmente montada, conexionada y probada. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 22,05 | Ud | Instalación de terminales de presión (aportados por TRAGSA) para cables de cobre, adecuados a las secciones. |  |  |
| 571,20 | m | Instalación, incluyendo todos los materiales, de línea de Cu RZ1-K[AS] 0,6/1 kV 1x25 mm2, en bandeja ya instalada. Totalmente montada, conexionada y probada. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 1.298,25 | m | Instalación, incluyendo todos los materiales, de línea de Cu RZ1-K[AS] 0,6/1 kV 1x35 mm2, en bandeja ya instalada. Totalmente montada, conexionada y probada. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 26,25 | m | Instalación, incluyendo todos los materiales, de línea de Cu RZ1-K[AS] 0.6/1 kV 1x10 mm2, en bandeja ya instalada. Totalmente montada, conexionada y probada. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 1.921,50 | m | Instalación, incluyendo todos los materiales, de línea de Cu RZ1-K[AS] 0.6/1 kV 1x6 mm2, en bandeja ya instalada. Totalmente montada, conexionada y probada. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas |  |  |
| 205,68 | m | Instalación, incluyendo todos los materiales, de línea de Cu RZ1-K[AS] 0.6/1 kV 1x240 mm2, en bandeja ya instalada. Totalmente montada, conexionada y probada. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 363,00 | m | Instalación, incluyendo todos los materiales, de línea de Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm2, en bandeja ya instalada. Totalmente montada, conexionada y probada. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 26,40 | m | Instalación, incluyendo todos los materiales, de línea de Cu RV-K 0,6/1 kV 1x4 mm2, en bandeja ya instalada. Totalmente montada, conexionada y probada. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 380,12 | m | Instalación, incluyendo todos los materiales, de línea de Cu RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm2, en bandeja ya instalada. Totalmente montada, conexionada y probada. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 713,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de punto de luz realizado desde interruptor monopolar estanco. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 205,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de punto de luz para aparatos autónomos de emergencia. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 170,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de interruptor monopolar para montaje empotrado. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 49,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de conmutador para montaje empotrado. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 3.762,34 | m | Instalación, incluyendo todos los materiales, de Circuito de alumbrado desde cuadro secundario (CS) hasta interruptor de luminaria. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 27,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de punto de luz para el alumbrado exterior. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 132,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de punto base de enchufe 2x16A+T, completo de accesorios de unión, fijación y montaje, instalado y probado. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 96,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de alimentación al circuito de Fan-Coil. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 6,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de caja de barras colectoras para tierras de redes de protección y equipotencialidad, con tapa de acero inoxidable, completa de accesorios de unión, fijación y montaje, instalada y probada. |  |  |
| 3.641,51 | m | Instalación, incluyendo todos los materiales, de circuito de fuerza desde cuadro secundario (CS) hasta cajas de falso suelo técnico Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 50,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de: punto base de enchufe 2x16A+T doble. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 2,00 | Ud | Instalación de luminaria (aportada por TRAGSA) de poste de Lledó modelo Bega con fuente de luz LED o equivalente. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 2,00 | Ud | Instalación de poste (aportado por TRAGSA) de Lledó modelo Bega de aluminio con placa base o equivalente. Totalmente instalado, conectado y probado. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 4,00 | Ud | Instalación de luminaria (aportada por TRAGSA) de Lledó ADVA.DL/E160 L59W/940IP20BL o equivalente. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 9,00 | Ud | Instalación de luminaria (aportada por TRAGSA) de Lledó modelo Atlantics LED840 16W IP66 S/R o equivalente. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 10,00 | Ud | Instalación de luminaria (aportada por TRAGSA) de Lledó modelo Bega BE-50649.1K4 o equivalente para techo y pared. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 10,00 | Ud | Instalación de downlight LED (aportado por TRAGSA) de Lledó modelo Bega BE-66979K3 o equivalente para instalación en superficie. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 12,00 | Ud | Instalación de downlight de empotrar (aportado por TRAGSA) de Lledó modelo Advance 200 o equivalente. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 13,00 | Ud | Instalación de luminaria de Lledó (aportada por TRAGSA) modelo Bega para poste de LED con distribución de luz simétrica. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 13,00 | Ud | Instalación de luminaria Lledó (aportada por TRAGSA) modelo BEGA BE-70789 o equivalente. Totalmente instalada, conexionada y probada, incluyendo replanteo, cable y tubo de conexión con línea principal, caja de derivación, accesorios de anclaje y pequeño material. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 17,00 | Ud | Instalación de luminaria de Lledó (aportada por TRAGSA) modelo BEGA BE-24220K3 o equivalente para pared con distribución de luz asimétrica, Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 23,00 | Ud | Instalación de luminaria de empotrar de Lledó (aportada por TRAGSA) modelo Variant II OD-3253GEN3 2LED 840 23W BL DA o equivalente. Totalmente instalada, conexionada y probada, incluyendo replanteo, cable y tubo de conexión con línea principal, caja de derivación, accesorios de anclaje y pequeño material. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 30,00 | Ud | Instalación de luminaria de Lledó (aportada por TRAGSA) modelo Bega BE-50307PK4 o equivalente para techo y pared. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 33,00 | Ud | Instalación de downlight de empotrar de Lledó (aportada por TRAGSA) modelo KINO2 LED 32W/840 DA. BLANCO o equivalente. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 48,00 | Ud | Instalación de luminaria de Lledó (aportada por TRAGSA) modelo Atlantics LED840 31W IP66 SR o equivalente con cuerpo principal fabricado en policarbonato reforzado resistente a los esfuerzos mecánicos. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 55,00 | Ud | Instalación de downlight de empotrar de Lledó (aportada por TRAGSA) modelo KINO2 XS LED 11W/840 BLANCO o equivalente. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 60,00 | Ud | Instalación de sistema de control de Lledó (aportada por TRAGSA) modelo LuXEYE SENSE DALI BT o equivalente para regulación de luminarias por aporte de luz exterior y sensor de presencia. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 65,00 | Ud | Instalación de luminaria de empotrar de Lledó (aportada por TRAGSA) modelo Variant II OD-3253GEN3 3LED 840 35W BL SR o equivalente. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 65,00 | Ud | Instalación de luminaria de empotrar de Lledó (aportada por TRAGSA) modelo Variant II OD-3253GEN3 2LED 840 23W BL SR o equivalente. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 72,00 | Ud | Instalación de luminaria de empotrar, suspender o adosar de Lledó (aportada por TRAGSA) modelo SNOWL840 36W 60X60 BL T-V/S G3 o equivalente. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 80,00 | Ud | Instalación de downlight de empotrar de Lledó (aportada por TRAGSA) modelo Advance 200 DL/E200 19W/940 BM SR o equivalente. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 87,00 | Ud | Instalación de downlight de empotrar de Lledó (aportada por TRAGSA) modelo KINO2 M LED 18W/840 BLANCO o equivalente. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 94,00 | Ud | Instalación de downlight de empotrar de Lledó (aportada por TRAGSA) modelo KINO2 LED 32W/840 BLANCO32 w. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 172,00 | Ud | Instalación de luminaria de empotrar de Lledó (aportada por TRAGSA) modelo Variant II OD-3253GEN3 3LED 840 35W BL.DA o equivalente. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 22,00 | Ud | Instalación de luminaria de emergencia de Lledó (aportada por TRAGSA) modelo Mimética Basic MCA-4360 XL 6 W led o equivalente. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 174,00 | Ud | Instalación de luminaria de emergencia de Lledó (aportada por TRAGSA) modelo Mimética Basic MCA-4310 M 1,5 W led. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de pararrayos tipo anticipación del cebado de la firma Aplicaciones Tecnológicas S.A. o equivalente, modelo ION CORONA DAT-CONTROLER, (9000) NIVEL I de 75 m. de radio de acción, sobre mástil de 6 m. de altura, incluyendo soportes, mástil, acoplamiento, contador de rayos, vía mástil para protección antena TV, tubo PVC rígido bajada, pieza de adaptación entre mástil y pararrayos, grapas, manguitos, tubo de protección aislado, cable de cobre 70 mm2., picas de acero cobrizado de 2 m. de longitud, arqueta de registro, puentes de comprobación y sales mejoradoras del terreno, completo de accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de depósito nodriza de combustible (aportado por TRAGSA) con capacidad de 2000 litros, incluyendo teleindicador digital, nivel exterior con válvula de corte rápido, aspirador flotante, electrobomba de trasiego automático y bomba manual de reserva, tuberías de enlace y alimentación, latiguillos de conexión, etc, incluso bastidor metálico soporte del depósito, todo ello instalado y funcionando. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de sistema de tuberías con silenciador para escape de gases procedentes de la combustión (aportado por TRAGSA), incluso conexiones flexibles provistas de bridas y contrabridas, con calorifugado mediante lana de roca de 80 mm hasta la salida al exterior, todo ello instalado y probado. |  |  |
| 25,00 | m | Instalación de chimenea (aportada por TRAGSA) para salida de gases procedentes de la combustión, construida en tubo de acero inoxidable de alta calidad AISI 304 o 316, tipo DINAK o equivalente de 600 mm, incluyendo parte proporcional de codos, fijaciones, abrazaderas, etc, partiendo desde el silenciador y con remate final, todo ello instalado y probado. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de conjunto de silenciadores y rejillas para el aire de ventilación del grupo electrógeno en salida y entrada (aportados por TRAGSA). Sección equivalente de 600 mm, incluyendo parte proporcional de codos, fijaciones, abrazaderas, etc, partiendo desde el silenciador y con remate final, todo ello instalado y probado. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de circuito de mando y alimentación (aportado por TRAGSA) a elementos auxiliares para arranque, parada, conmutación y maniobra del Grupo Electrógeno, completo de accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de puesta a tierra (aportada por TRAGSA) neutro alternador del grupo electrógeno con sección de 120 mm2. cable aislamiento 0,6/1 kV en cobre, incluyendo línea principal, picas y puentes de comprobación, completa de accesorios de unión, fijación y montaje, instalada. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de grupo electrógeno (aportado por TRAGSA) de arranque automático insonorizado GENESAL o equivalente tipo GDVX-331-TAM de 300 kVA continuas y 330 kVA en emergencia. Según características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas, completo de accesorios de unión, fijación y montaje, instalado y legalizado. |  |  |
| 17,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de caja de bornas de conexión para empotrar con tapa de acero inoxidable, conteniendo dos bornas de conexión posterior color amarillo-verde fijadas a la tapa, completa de accesorios de unión, fijación y montaje, instalada y probada. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de red de tierras para estructura realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, soldaduras aluminotérmicas, cajas de seccionamiento, tapas de polyester con indicación tierra, picas de 2 metros de longitud y 14,2 mm de diámetro, incluso tierras para vías de ascensores, CP (conductor de protección) de CGBT, mástil de antena de TV y FM y entradas de gas y agua de red, completas de accesorios de unión, fijación y montaje, instalada y probada. |  |  |
| 6,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de puentes de comprobación para líneas principales de tierra en caja, de Uriarte modelo CST-50 o equivalente, completo de accesorios de unión, fijación y montaje, instalado y probado. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de batería de condensadores (aportada por TRAGSA) compacta con interruptor de corte en carga de 360 kVA y 440 V. |  |  |
| 1,00 | Ud | Legalización y puesta en marcha de la instalación de electricidad, B.T. y A.T., incluyendo la elaboración del proyecto, el visado del mismo, la presentación en la delegación de industria y el abono de las tasas y gastos que genera, así como la gestión de la tramitación, la revisión del proyecto y de la ejecución, y las pruebas de funcionamiento. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de sistemas de alimentación ininterrumpida (aportado por TRAGSA) de funcionamiento on-line doble conversión, compuesto por rectificador, cargador, ondulador, by-pass estático y manual de mantenimiento, interface de comunicación y con entrada y salida trifásica 400V y potencia de 100 KVA, incluso armario de baterías con baterías en armario, para una autonomía de 15 min, totalmente instalado y conexionado. |  |  |
| **TOTAL PRESUPUESTO OFERTADO (IVA NO INCLUIDO)** | | |  | |

En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados.

**MEJORA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

*Indique el plazo de ejecución de los trabajos ofertado en días naturales, desde la firma del acta de replanteo*

|  |  |
| --- | --- |
| El plazo de ejecución de los trabajos será de: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ días naturales |

Los trabajos se efectuarán ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.

(Sello, fecha y firma del ofertante)

*(Se deben firmar todas las hojas de la oferta)*

**SOBRE A: REQUISITOS MÍNIMOS Y SOLVENCIA**

**ANEXO II**

**DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA LICITAR AL CONCURSO DE LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA OBRA DE TERMINACIÓN DEL EDIFICIO JUDICIAL DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO**

**REF.: TSA0067340**

Don .............................................................................................................................................., como ..............................................................................................................................................................., de la Empresa...................................................................................................................................................

**DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:** Que la información consignada en la presente declaración es exacta y veraz y ha sido facilitada con pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaración de carácter grave. Se declara formalmente que podrá aportar los certificados y las pruebas documentales contemplados sin tardanza, cuando se soliciten, salvo de que la *Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.* tenga la posibilidad de obtener los documentos justificativos de que se trate directamente, accediendo a una base de datos nacional de cualquier Estado miembro que pueda consultarse de forma libre y gratuita, de los facilitados en la presente declaración, que permita a la *Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P a* hacerlo; si fuera preciso, deberá otorgarse el oportuno consentimiento para acceder a dicha base de datos.

A estos efectos sirva la presente para dar consentimiento expreso a la *Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P., para que* tenga acceso a los documentos justificativos de la información que se ha facilitado en la presente declaración a efectos de la contratación de la licitación de los trabajos de **INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA OBRA DE TERMINACIÓN DEL EDIFICIO JUDICIAL DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. Ref.: TSA0067340** por parte de la *Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.,*

**I. INFORMACIÓN DEL LICITADOR**

**1.1.- DATOS GENERALES DEL LICITADOR**

Razón Social: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N.I.F., Número de IVA *(si procede)*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Localidad: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Provincia:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección de internet (página web en su caso): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Correo electrónico de contacto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Persona/s de contacto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Microempresa o una PYME: **Sí / No** *(Señalar la opción correcta)*

Porcentaje de trabajadores discapacitados o desfavorecidos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1.2.- CLASIFICACIÓN / INSCRIPCIÓN**

Se encuentra clasificado: **Sí / No** *(Señalar la opción correcta)*

Nª Inscripción o certificación: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Si procede)*

El certificado de inscripción o certificación están disponibles en formato electrónico*:* **Sí / No** *(Señalar la opción correcta)*

Grupo: \_\_\_\_\_ Subgrupo \_\_\_\_\_\_\_\_ Categoría \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ o Referencias en las que se basa la inscripción o certificación \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La inscripción o certificación abarca todos los criterios de selección exigidos: **Sí / No** (Señalar si la inscripción no abarca todos los criterios de selección elegidos)

A cumplimentar si el apartado anterior es No:

* Me encuentro inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción y cumplo cualquier requisito adicional solicitado legalmente por dicho estado incluidos en dicho Anexo: **Sí / No** (Señalar la opción correcta)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: **Sí / No** (Señalar la opción correcta, si se ha marcado SI se rellenarán los apartados siguientes)

Url: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Código: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Expedidor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Me encuentro inscrito en el Registro profesional de mi Estado miembro de mi establecimiento de acuerdo con el Anexo IX de la Directiva 2014/24/UE y cumplo cualquier requisito adicional solicitado legalmente por dicho estado incluidos en dicho Anexo: Si / No (Señalar la opción correcta)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: **Sí / No** (Señalar la opción correcta, si se ha marcado SI se rellenarán los apartados siguientes)

Url: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Código: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Expedidor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Me encuentro clasificada en la **CATEGORÍA BÁSICA**, de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, las instalaciones eléctricas de baja tensión **Sí / No** (Señalar la opción correcta)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: **Sí / No** (Señalar la opción correcta, si se ha marcado SI se rellenarán los apartados siguientes)

Url: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Código: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Expedidor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Me encuentro inscrito en el Registro Mercantil del Estado miembro de mi establecimiento de acuerdo con el Anexo IX de la Directiva 2014/24/UE y cumplo cualquier requisito adicional solicitado legalmente por dicho estado incluidos en dicho Anexo: Sí / No (Señalar la opción correcta)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: **Sí / No** *(Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán los 3 apartados siguientes)*

Url: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Código: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Expedidor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Los siguientes dos apartados se rellenarán si el objeto del contrato es un servicio)*

* *Es preciso para la realización de los servicios descritos en los pliegos una autorización específica:* **Sí / No**  *(Señalar la opción correcta y en caso de marcar SI se incluirá una descripción de la misma)*

*La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE:* **Sí / No**  *(Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán los 3 apartados siguientes)*

*Url: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Código: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Expedidor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

* *Es preciso para la realización de los servicios descritos en los pliegos estar afiliado a una determinada organización:* **Sí / No**  *(Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se incluirá una descripción)*

*La* información *anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE:* **Sí / No**  *(Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán los 3 apartados siguientes)*

*Url: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Código: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Expedidor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**1.3.- OFERTAS DE AGRUPACIONES DE ENTIDADES / UTEs**

Participo en la licitación conjuntamente con otro/s operadores económicos: **Sí / No** *(Señalar la opción correcta)*

* Nombre del grupo/UTE:
* Los operadores que presentamos proposición conjunta somos (Identificar todos):
* El Responsable principal es \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ su participación en el grupo es \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* El Responsable de realizar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ es \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ su participación en el grupo es \_\_\_\_\_\_\_\_ *(Se incluirán todos los integrantes con sus funciones y participaciones)*
* Representante del grupo/UTE:
  + Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Apellidos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  + Dirección:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  + Correo Electrónico: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  + Teléfono: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  + Cargo en el grupo/Calidad en la que actúa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  + Alcance de su representación: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

En el Sobre A de la presente licitación adjunto:

* *Declaración responsable firmada por todos los miembros de su compromiso de formalizar la UTE/agrupación en caso de resultar adjudicataria*
* *Una Declaración Responsable de cumplimiento de requisitos mínimos por cada uno de los participantes en la UTE / Agrupación.*

**1.4.- REPRESENTANTE DEL LICITADOR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN**

Nombre y Apellidos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N.I.F., *(si procede)*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cargo/calidad en la que actúa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Correo electrónico de contacto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Alcance de su representación: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1.5.- ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS**

Recurro para acreditar la solvencia económica y financiera; y técnica y profesional a la capacidad de otras entidades: **Sí / No**

En caso de haber señalado afirmativamente la cuestión anterior, me comprometo, a solicitud de Tragsa a:

* Facilitar una declaración de cumplimiento de requisitos mínimos de los apartados anteriores y de los referentes a Motivos de Exclusión debidamente cumplimentado por las entidades a las que se recurra para ésta acreditación. Incluyendo el personal técnico u organismos técnicos no integrados directamente en la organización del licitador y especialmente los responsables del control de calidad y en contratos de obras el personal técnico o los organismos técnicos de que disponga el licitador para la ejecución de las mismas.
* Si resulta pertinente, incluir la información exigida para la solvencia económica y financiera; y técnica y profesional de las actividades que realizarán en la ejecución del contrato.
* Presentar el compromiso de utilización de dichos medios para la realización de dicho contrato a lo largo de la vigencia del contrato correspondiente caso de resultar adjudicatario.

**1.6.- SUBCONTRATISTAS**

*(Se rellenará sólo en el caso de que se pretenda subcontratar parte de la ejecución del contrato, caso contrario se presumirá que el licitador declara que no celebrará subcontrataciones en la ejecución del contrato)*

El licitador subcontratará parte de la ejecución del contrato derivado de la presente licitación, en un porcentaje del \_\_\_\_\_\_\_\_\_ de acuerdo con el siguiente detalle:

*(Se procederá a enumerar los subcontratistas previstos, los trabajos que realizarán y el porcentaje que éstos suponen sobre el total del valor estimado ofertado)*

En caso de que Tragsa solicite información de los mismos por resultar adjudicador el licitador adjuntaré la información y documentación correspondiente a los puntos 1.1, 1.2, y 1.5. y la solvencia exigible a los mismos de acuerdo con los pliegos, mediante la presentación de esta declaración por cada uno de los contratistas o categorías de subcontratistas.

**II. MOTIVO DE EXCLUSIÓN**

**2.1.- CONDENAS PENALES**

El licitador al que represento, las personas miembros de su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tienen poderes de representación, decisión o control en él, no han sido objeto, de una condena en sentencia firme que se haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o en la que haya establecido directamente un periodo de exclusión que siga siendo aplicable:

* Por participar en una organización delictiva tal como se define en el art 2 de la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (DO L300 de 11.11.2008 p.42)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: **Sí / No**  *(Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán los 3 apartados siguientes)*

Url: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Código: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Expedidor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Por corrupción tal como se define en el art 3 del Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la UE (DOC 195 de 25.6.19997, p.1) y en el art. 2 apartado 1, de la Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de Julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado (DO L 192 de 31.7.2003 p.54). Este motivo de exclusión también la corrupción tal como se defina en la legislación nacional del poder adjudicador (entidad adjudicadora) o del licitador.

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No *(Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán los 3 apartados siguientes)*

Url: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Código: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Expedidor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Por fraude en el sentido del art 1 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO C 316 de 27.11.1995, p.48).

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: **Sí / No** *(Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán los 3 apartados siguientes)*

Url: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Código: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Expedidor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Por delitos de terrorismo o ligados con el terrorismo tal como se define en los arts. 1 y 3 de la Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre lucha contra el terrorismo (DO L 164 de 22.6.2002, p.3). Este motivo engloba también la inducción, complicidad para cometer un delito o la tentativa de cometerlo, tal como se contempla en el art 4 de la citada Decisión Marco.

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: **Sí / No** *(Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán los 3 apartados siguientes)*

Url: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Código: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Expedidor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Por blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, tal como se definen en el art 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de Octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el bloqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, p.15).

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: **Sí / No**  *(Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán los 3 apartados siguientes)*

Url: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Código: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Expedidor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Por trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos, tal como se definen en el art 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p.1)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: **Sí / No**  *(Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán los 3 apartados siguientes)*

Url: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Código: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Expedidor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2.2.- PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**

**2.2.1.- Pago de impuestos**

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de impuestos, en el país en el que está establecido o en España: **Sí / No** (*En caso de incumplimiento se rellenará lo siguiente)*

Importe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

País o Estado de que se trata: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

El incumplimiento ha quedado establecido por medios distintos de una resolución judicial o administrativa: **Sí / No**

Descripción de los medios utilizados \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(En caso de que se haya establecido por medios distintos a la resolución judicial o administrativa).*

La resolución anterior es firme y vinculante: **Sí / No** *(En caso de que el incumplimiento sea por resolución)*

Fecha de la condena o resolución: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*En caso de que sea firme y vinculante)*

En la condena se establece una duración del periodo de exclusión de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: **Sí / No**  *(Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán los 3 apartados siguientes)*

Url: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Código: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Expedidor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2.2.2.- Pago de cotizaciones a la seguridad social**

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de las cotizaciones a la seguridad social, en el país en el que está establecido o en el España: **Sí / No** (*En caso de incumplimiento se rellenará lo siguiente)*

Importe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

País o Estado de que se trata: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

El incumplimiento ha quedado establecido por medios distintos de una resolución judicial o administrativa: **Sí / No**

Descripción de los medios utilizados \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(En caso de que se haya establecido por medios distintos a la resolución judicial o administrativa)*

La resolución anterior es firme y vinculante: **Sí / No** *(En caso de haberse establecido por resolución judicial o administrativa)*

Fecha de la condena o resolución: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(En caso de que sea firme y vinculante)*

En la condena se establece una duración del periodo de exclusión de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No *(Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán los 3 apartados siguientes)*

Url: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Código: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Expedidor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de las cotizaciones a la seguridad social, en el país en el que está establecido y en España, si no coincide con su país de establecimiento: **Sí / No** (*En caso de incumplimiento se rellenan los 2 apartados sig.)*

Importe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

País o Estado de que se trata: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2.3-. INSOLVENCIA, CONFLICTOS DE INTERESES O LA FALTA PROFESIONAL**

El licitador a la que represento; respecto de sus obligaciones en el ámbito del Derecho ambiental, Derecho social y el Derecho Laboral tal como se contemplan a efectos de la presente contratación en la legislación nacional, en el anuncio de licitación o los pliegos de la contratación o en el art. 18, ap. 2 de la Directiva 2014/24/UE, ha cumplido con todas ellas: **Sí / No**  *(En caso de incumplimiento, se indicará lo siguiente)*

Ámbito incumplido: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Preceptos incumplidos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Medidas adoptadas para demostrar su credibilidad: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2.4.- SOMETIMIENTO A FUERO NACIONAL**

El licitador por la presente renuncia a cualquier fuero que pudiera corresponderme en las controversias que se produzcan con motivo de la contratación referida, sometiéndome para estos asuntos y cualesquiera otros relacionados con el correspondiente contrato a los Juzgados y Tribunales Españoles.

**2.5.- MOTIVOS DE EXCLUSIÓN NACIONALES**

El licitador declara que no se encuentra incurso en ninguno de los supuestos incluidos en el art. 71 referente a las Prohibiciones de Contratar recogido en la Subsección 2ª del Capítulo II del Título II de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre. por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

**2.6.- PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL**

El licitador declara su pertenencia al siguiente Grupo empresarial \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de conformidad con lo dispuesto en el art 42.1 del Código de Comercio. Así mismo declaro que respecto de la presente licitación, presentan proposiciones a dicha licitación otras empresas del mismo grupo: **Sí / No**

*(En caso afirmativo incluir el nombre de dichas empresas)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**III. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA**

**3.1.- VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIO:**

El volumen de negocios anual referido al mejor de los últimos tres ejercicios disponibles en el anuncio pertinente y los pliegos de la contratación:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Anualidad a la que se refiere el volumen de negocio*** |  |
| ***Volumen anual de negocios*** |  |

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: **Sí / No**  *(Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán los 3 apartados siguientes)*

Url: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Código: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Expedidor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**IV. SOLVENCIA TÉCNICA**

**4.1.- EJECUCIÓN DE OBRAS DEL TIPO ESPECIFICADO**

Durante el período de referencia y tipo de obras establecido en los pliegos, el licitador ha ejecutado las siguientes obras:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Descripción obra / CPV*** | ***Fecha inicio*** | ***Fecha Fin*** | ***Destinatario*** | ***Importe (Sin IVA)*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

(Lugar, fecha y firma)

Sr. Presidente de la Mesa Central de Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.,

**Nota: se firmarán todas y cada una de las hojas en que el licitador cumplimente datos referentes a la licitación, los medios electrónicos de comprobación consignados deberán ser de libre acceso y gratuitos**

**ANEXO III**

**DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES**

Con el fin de dar cumplimiento al R.D. 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, les rogamos que cumplimenten debidamente el siguiente documento y marque las casillas de la columna “DECLARADO” si cumple y le son de aplicación.

El firmante, declara bajo su responsabilidad, que los datos indicados en este documento son ciertos, y se compromete a justificarlo documentalmente cuando le sea requerido por esta empresa para la firma del contrato (según notas al pie de página del presente documento).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 DATOS GENERALES** | | | | |
| **Nombre o Razón Social:** | | | | |
| **Domicilio Social:** | | | | |
| **Teléfono:** | | **Fax:** | | **E-mail:** |
| **Actividad:** | | | | |
| **Nº Trabajadores:** | **Mutua de Accidentes de Trabajo y Enf. Prof.:** | | | |
| **2. RESPONSABLE / INTERLOCUTOR DE PREVENCIÓN** | | | | | |
| **Nombre:** | | | | **Teléfono:** | |
| **Cargo en la empresa:** | | | | **Correo electrónico:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. ORGANIZACIÓN PREVENTIVA** | **VERIFICADO (a cumplimentar por el Grupo Tragsa)** |
| **3.1. Marcar lo que proceda**  Se deberá acreditar la modalidad preventiva asumida (p.ej: con el contrato de la actividad preventiva con el SPA, en su caso)b. | **a** |
| **DECLARADO** |
| **a) Trabajador autónomo** |  |
| **b) Asunción personal por el empresario** |  |
| **c) Designación de uno o varios trabajadores** |  |
| **d) Servicio de Prevención Propio (SPP) y/o Servicio de Prevención Ajeno (SPA)**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Especialidad** | **S.P.P.** | **S.P.A.** | **Entidad** | | **Seguridad en el Trabajo** |  |  |  | | **Higiene Industrial** |  |  |  | | **Ergonomía y Psicosociología** |  |  |  | | **Medicina del Trabajo** |  |  |  | |  |

a Obligatorio con la firma del contrato

b No es de aplicación a Trabajadores Autónomos (excepto si tiene personal a su cargo)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN** | | | **DECLARADO**  **cumplimentar por el Colaborador)** | **VERIFICADO**  **(cumplimentar por el Grupo Tragsa)** |
| 4.1. ¿Dispone de Evaluación de Riesgos y Planificación Preventiva para todas las actividades objeto de la presente oferta?  Se entregará Evaluación de Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva para los trabajos subcontratados e información sobre los riesgos inducidos a terceros por la empresa en el desarrollo de los trabajos encomendados por el Grupo TRAGSA. | | | b | a |
| ¿**Personal** de su empresa **va a trabajar en centros de trabajo del Grupo Tragsad o realizar trabajos de campo o en centros diferentes al suyoe**? Sólo en caso afirmativo deberá aportar documentación acreditativa de las siguientes preguntas:  *Se aportará listado de personal que va a trabajar con el Grupo Tragsa (nombre y apellidos, DNI y categoría profesional)* | | | |  |  | | --- | --- | | SÍ | NO | | c |
| 4.2. ¿Se garantiza la **Formación e información** en materia preventiva de su puesto de trabajo a los trabajadores objeto de esta oferta? (art.18-19-20 de la Ley PRL)  *Se aportará Certificado acreditativo, con firma de cada trabajador y entidad formadora de Prevención* | | | b | c |
| 4.3. ¿Se facilitan **Equipos de Protección Individual**, en función del riesgo de los trabajos, a cada trabajador?  *Se aportará Certificación de entrega de los EPIs (documento con firma de cada trabajador)* | | | b | c |
| 4.4. ¿Se garantiza la protección especial a **Trabajadores Sensibles, Menores y Embarazadas**? | | | b | a |
| 4.5. ¿Se realiza la **Vigilancia de la Salud** en función de los riesgos inherentes a los puestos de trabajo?  *Certificado de la Aptitud médica de todos los trabajadores para el puesto de trabajo encomendado (*si se encuadran en el Anejo 1 del R.D. 39/1997)*, firmado por médico del trabajo* o **Renuncia**. | | | b | c |
| **4.6. DOCUMENTACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO** | | | | |
| Todos los **equipos de trabajo** a utilizar para la realización de los trabajos poseen **Marcado CE** | | |  |  |
| ¿**Va a utilizar maquinaria** en obras del Grupo Tragsa? Sólo en caso afirmativo, deberá contestar las siguientes 3 cuestiones:  *Se aportará listado de maquinaria autopropulsada que va a trabajar en actuación del Grupo Tragsa (tipo de máquina, ,marca y modelo DNI y matrícula, en su caso) Se aportará*  ***Acreditación Propiedad***, si no queda suficientemente justificado con la documentación siguiente | | | |  |  | | --- | --- | | SÍ | NO | | c |
| 4.6.1. La maquinaria a utilizar para la realización de los trabajos, ¿posee **Declaración de Conformidad** y **Marcado CE**? En caso contrario, ¿dispone de **Certificado de Adaptación al R.D. 1215/1997**?  *Se aportará Declaración de Conformidad o Marcado CE (o, en su lugar, Justificación documental que acredite la adecuación al R.D. 1215/1997) de toda la maquinaria a emplear en la actuación objeto del contrato* | | |  | c |
| 4.6.2. El personal que maneja estos equipos ¿dispone de **Autorización de Uso de Maquinaria**  por parte de la empresa?  *Se aportará Certificado de Autorización que relacione a cada trabajador con las máquinas para las que está autorizado su manejo en función de la formación en manejo seguro recibida* | | |  | c |
| 4.6.3. ¿Todas las máquinas tienen a disposición el **Manual del Operador** y el **Libro de Mantenimiento?**  *Se aportarán ambos documentos y un Autocertificado de Mantenimiento* | | |  | c |
| **4.7. OTROS:** | | | | |
| ¿Se entregan a los trabajadores las **Fichas de Seguridad** de los productos químicos a utilizar?  *Aportará relación de Fichas de Datos de Seguridad de los productos químicos que, en su caso, se vayan a emplear* | | |  | c |
| Si va a subcontratar parte del objeto de su contrato, maque esta casilla  *Debe aportar este mismo anexo cumplimentado por cada empresa y aportar toda la documentación descrita en el mismo.* | | |  | c |
| **5. RESPONSABLE DE LA EMPRESA** | | | | |
| **Nombre:** | | **Fecha, Sello y Firma:** | | |
| **Cargo en la empresa:** | |
| **Teléfono:** | **Correo electrónico:** |

a Obligatorio con la firma del contrato

b No es de aplicación a Trabajadores Autónomos (excepto si tiene personal a su cargo)

c Obligatorio antes del inicio de las actividades contratadas

d En contratos de **Servicios** sólo aplica si su personal va a tener una presencia continuada en el centro.

e Por ejemplo: Laboratorios, oficinas ajenas, industrias,…

**ANEXO IV**

**MODELO DE ACTA DE CONFORMIDAD/RECEPCIÓN**

En ..., a ...de... del año dos mil ..., siendo las ... horas y estando presente, D......, en representación de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P., (en acrónimo, Tragsa) y D. ....., en representación de (datos del adjudicatario), se procede por el citado Sr..., a la conformidad/recepción, en nombre y representación de Tragsa, de los trabajos en virtud del Contrato suscrito entre ambas partes con fecha de....de.. de dos mil..., reconociéndose por Tragsa haber realizado la totalidad/unidades (especificar) de los trabajos adjudicatarios en la fecha de otorgamiento del presente documento, dando comienzo a partir de la misma el plazo de garantía establecido en los Pliegos para la Contratación **DE LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA OBRA DE TERMINACIÓN DEL EDIFICIO JUDICIAL DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. Ref.: TSA0067340** (Párrafo de aplicación, si se apreciaran defectos a la vista en el momento de entrega de los trabajos)

“Sin perjuicio de lo establecido en el Pliego para la Contratación del servicio consistente en **TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA OBRA DE TERMINACIÓN DEL EDIFICIO JUDICIAL DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. Ref.: TSA0067340** y en la legislación vigente, respecto a la existencia de defectos y/o vicios ocultos, Tragsa manifiesta expresamente en el presente acto que los trabajos realizados adolecen de los siguientes defectos (especificar)”

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes firman el presente documento en la fecha y lugar ut supra.

**POR LA ADJUDICATARIA POR TRAGSA**

**ANEXO V (1)**

**AVAL BANCARIO**

La Entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), N.I.F. con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos), en la calle..., y en su nombre (nombre y domicilio de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, se constituye en fiador solidario, con renuncia a los beneficios de excusión, orden y división, del ADJUDICATARIO y C.I.F. nº... y domicilio en ........, por la cantidad de ........ (........€), a favor de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), importe que se corresponde con la garantía definitiva establecida en el Pliego para la Contratación de la ejecución **DE LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA OBRA DE TERMINACIÓN DEL EDIFICIO JUDICIAL DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. Ref.: TSA0067340**. La fianza así constituida se entiende hecha con los siguientes requisitos:

1º.- Que se constituye a favor y a disposición de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) con C.I.F. nº A/28-476208, y domicilio en 28006 Madrid, calle Maldonado, 58

2º.- Que la obligación contraída por el fiador lo es con carácter solidario, por la cantidad de .......... (...... €).

3º.- La fianza que se constituye en el presente documento surtirá efectos a partir de la fecha del mismo y hasta que haya transcurrido el plazo de garantía previsto en el contrato.

4º.- La Entidad fiadora estará obligada a entregar el importe afianzado al primer requerimiento fehaciente que realice la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), sin poder oponer ningún motivo de oposición como el beneficio de excusión o la prelación de créditos.

5º.- Que la fianza que en el presente documento se hace constar, firmada por quien representa a la Entidad fiadora, es una de las operaciones que, a tenor de los Estatutos, porque se rige el Banco Fiador, puede verificar por constituir uno de sus fines.

6º.- Que de modificarse los Estatutos de la Entidad fiadora y dejare de formar parte de las operaciones peculiares de ella la de constituir fianzas, queda aquélla obligada a poner en conocimiento de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), tal modificación, sin que se entienda la misma liberada de sus obligaciones en este caso, continuando los efectos de la fianza solidaria con todas sus consecuencias.

7º.- Que dicha fianza tiene carácter mercantil, rigiéndose en lo previsto en el presente documento, por lo dispuesto en el Código de Comercio.

El presente documento de garantía ha sido inscrita en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales de la Entidad Bancaria fiadora en ..., de..., con el número...

Y sujetándose a tales requisitos, se firma el presente documento con el sello del Banco, en ......

(Lugar y fecha)

(Razón social)

(Firma de los apoderados)

**ANEXO V (2)**

**SEGURO DE CAUCIÓN**

*(Garantía definitiva)*

Certificado número ..........

............................. (en adelante, asegurador), con domicilio en .......... calle ......... y NIF ....... debidamente representado por Don ......................... con poderes suficientes para obligarle en este acto, según manifiesta.

**ASEGURA**

A ............... NIF/CIF, ................ en concepto de tomador del seguro, ante la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), (en adelante, asegurado), hasta el importe de (en letra)........................................ (en cifra).............. EUROS en los términos y condiciones establecidos en Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del sector Público y su normativa de desarrollo y Pliego que rige el contrato **DE LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA OBRA DE TERMINACIÓN DEL EDIFICIO JUDICIAL DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. Ref.: TSA0067340** en concepto de GARANTIA DEFINITIVA para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos exigidos en el artículo 57.1. del RGLCAP.

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) en los términos establecidos en Ley 9/2017 de 9 de noviembre por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, normativa de desarrollo y los Pliegos.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en el Ley 9/2017 de 9 de noviembre por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y legislación complementaria.

En..... ,a … de.....de.........

Firma (Asegurador):